**2025年启东市寄宿制学校生活用品采购项目市场调研询价表**

启东市寄宿制学校生活用品采购项目即将实施，现就该项目进行市场询价调研。

一、具体技术参数及预估数量见下表。

二、报价供应商的要求：

报价供应商具有有效的营业执照。

三、本项目所有货物整体质保六个月，质保期内，成交人在接到用户单位电话通知后，24小时内完成用户提出的调换、补货要求。

四、报价必须满足相关技术参数的相关要求，否则视为无效报价。

五、询价表及营业执照复印件于2025年6月 3 日上午11:00前，送或寄（以邮戳为准）启东市人民中路726#教育大厦403，联系人：林老师，联系电话：0513-80923403。

六、其他：

（1）请各潜在供应商认真核算、如实报价，如发现虚假报价的，该供应商将被列入“启东市教育体育系统优选库”黑名单；

（2）本次报价仅作为市场调研用，因此价格仅供参考；

（3）潜在供应商可只对其中的一个标段进行报价，也可对三个标段都进行报价（但需分开报价）；

（4）本次调研询价不接收质疑函，只接收对本项目的建议。

启东市教育服务中心

2025年5月27日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2025年启东市寄宿制学校生活用品采购项目市场调研询价表**（一标段织物类） | | | | | | | | | |
| 标段 | 序号 | 名称 | 质量要求 | 规格 | 执行标准及工艺要求 | 单位 | 预估数量 | 单价（元） | 单项小计 （元） |
| **一标段**（织物类） | 1 | 盖被套 | 面料：全棉 成品40s128Ⅹ68，成品规格缩水率≤5%，草绿色，质量等级：合格品，标识齐全。 | 150cm\*200cm | ①DB32/T525-2010、GB18401-2010 B类；GB5296.4-2012②被套一侧安装长115CM拉链；③枕套短边一面延长10 cm，用两颗揿钮固定枕芯。 | 条 | 5160 |  |  |
| 2 | 床单 | 面料：全棉 成品40s128Ⅹ68，成品规格缩水率≤5%，草绿色，质量等级：合格品，标识齐全。 | 210cm\*108cm | 条 | 5160 |  |  |
| 3 | 枕套 | 面料：全棉 成品40s128Ⅹ68，成品规格缩水率≤5%，草绿色，质量等级：合格品，标识齐全。 | 65cm\*35cm | 个 | 5160 |  |  |
| 4 | 床垫 | 外套面料：聚脂纤维100%，填充物为中泡整张定型绵700g/m2，质量等级：合格品，标识齐全。 | 90cm\*195cm | GB/22843-2009、DB32/T525-2010 GB18401-2010。 | 条 | 5160 |  |  |
| 5 | 枕芯 | 面料：涤棉布，填充料：聚脂纤维100%，质量等级：合格品。标识齐全，枕芯克重/只≥500克。 | 60cm\*35cm | GB/T22843-2009,GB18401-2010、DB32/T525-2010 | 只 | 5160 |  |  |
| 6 | 蚊帐 | 面料：聚脂纤维（50D双丝），白色，质量等级：合格品，标识齐全。 | 195cm\*165cm\*90cm 克重≥400 g | ①按DB32/T525-2010、GB18401-2010、FZ/T62014-2009执行；②双线缝制，顶部四周均布扣带,孔限密度：直向不小于32孔/100mm、横向不小于40孔/100mm、针迹密度不小于7针/30mm、四角三角加层（直角边长大于100mm）垂直，叠门并拢、宽度不小于35cm。 | 顶 | 5080 |  |  |
| 7 | 脸巾 | 面料：全棉。不掉毛，颜色须由采购人确认。质量等级：合格，标识齐全。 | 75cm\*35cm 克重≥130g | GB/T22864-2009，GB18401-2010B类执行。 | 条 | 2510 |  |  |
| 8 | 脚巾 | 75cm\*35cm 克重≥130g | 条 | 2510 |  |  |
| 9 | 枕巾 | 75cm\*50cm 克重≥150g | 条 | 2480 |  |  |
| 10 | 编织包 | 加厚无纺布 | 60cm\*50cm\*25cm | B/T1333-2010；针迹密度：25针/≤ 100mm；提带宽度：30mm,厚度1.3mm；缝合强度：≥196N；拉链耐用度：≥100次；干擦≥4级，湿擦≥3级; | 只 | 5080 |  |  |
| 总计 | | | | | | | |  |
| 技术 参数响应 | | |  | 注：技术参数响应分为完全响应和正偏离，如为正偏离，需写明正偏离的参数。 | | | | | |
| 报价单位（公章）： | | | | | 日期： 年 月 日 | | | | |
| **2025年启东市寄宿制学校生活用品采购项目市场调研询价表**（二标段杂物类） | | | | | | | | | |
| 标段 | 序号 | 名称 | 质量要求 | 规格 | 执行标准及工艺要求 | 单位 | 预估数量 | 单价（元） | 单项小计 （元） |
| **二标段**（杂物类） | 1 | 帐钩 | 材质：不锈钢 | 配60cm帐钩绳2根 |  | 副 | 5080 |  |  |
| 2 | 竹席 | 竹子宽度：正面4.15mm,反面2.73mm。包边布料：23.6mm，针距10-11/100mm，缝纫质量符合标准。质量等级：一级品 | 床席：90cm\*200cm 重量≥2kg， 学校有特殊要求的必须按要求定制。 | GB/T23114-2008,GB1841-2010,LY/T1843－2009。含水率：7－15%，浸渍剥离≤25mm. 竹条韧性：无折断。甲醛含量≤1.5mg/L。 | 条 | 5160 |  |  |
| 3 | 竹枕席 | 质量等级：一级品 | 46cm\*60cm，重量≥290g | GB/T23114-2008,GB1841-2010，含水率：7－15%，浸渍剥离≤25mm. 竹条韧性：无折断。甲醛含量≤1.5mg/L。 | 个 | 5160 |  |  |
| 4 | 热水瓶 | 产品等级：外壳材料：304不锈钢，瓶胆为优质玻璃制品，甲级，口内径35mm±1.2mm,口外径49 mm±1，长度325 mm±4，重量约490克，配备适用的软木塞。 | 容量2.0L | GB/T11416-2002;保温效能≥69℃ | 只 | 1000 |  |  |
| 5 | 塑料盆 | 材料：正品塑料（全新料），颜色须符合采购人需要，标识齐全，一等品。 | φ36cm，重量≥220ｇ | Q/ZLSD015-2020 | 只 | 2920 |  |  |
| 6 | 塑料盆 | φ40cm,重量≥320ｇ | Q/ZLSD015-2020 | 只 | 2920 |  |  |
| 7 | 口杯 | 304不锈钢(不带盖） | φ10cm, 高度9cm 重量≥105g | GB4806.9－2016，GB/T29601-2013 | 只 | 3180 |  |  |
| 8 | 编织包 | 聚丙烯彩条布 | 65cm\*65cm\*30cm | B/T1333-2010；双面覆膜，薄膜不脱层；针迹密度：25针/≤ 100mm；提带宽度：30mm,厚度1.3mm；缝合强度：≥196N；拉链耐用度：≥100次；干擦≥4级，湿擦≥3级; | 只 | 5030 |  |  |
| 总计 | | | | | | | |  |
| 技术 参数响应 | | |  | 注：技术参数响应分为完全响应和正偏离，如为正偏离，需写明正偏离的参数。 | | | | | |
| 报价单位（公章）： | | | | | 日期： 年 月 日 | | | | |
| **2025年启东市寄宿制学校生活用品采购项目市场调研询价表**（三标段絮棉类） | | | | | | | | | |
| 标段 | 序号 | 名称 | 质量要求 | 规格 | 执行标准及工艺要求 | 单位 | 预估数量 | 单价（元） | 单项小计 （元） |
| **三标段**（絮棉类） | 1 | 絮棉盖胎 | 全自动机梳棉棉胎生产线，质量等级:一等品，絮棉重量≥2.5kg，另纱布套包边，包边整齐，四边平整，铺棉均匀，厚簿一致，标识齐全。 | 200cm \*150cm | 执行标准：DB32/T2128-2016、GB18383－2007。 | 条 | 5160 |  |  |
| 2 | 絮棉垫胎 | 全自动机梳棉棉胎生产线，质量等级:一等品，絮棉重量≥2 kg，另纱布套包边，包边整齐，四边平整，铺棉均匀，厚簿一致，标识齐全。 | 200cm\*90cm | 执行标准：DB32/T2128-2016、GB18383－2007。 | 条 | 5160 |  |  |
| 3 | 编织包 | 聚丙烯彩条布。 | 90cm\*55cm\*25cm | B/T1333-2010；双面覆膜，薄膜不脱层；针迹密度：25针/≤ 100mm；提带宽度：30mm,厚度1.3mm；缝合强度：≥196N；拉链耐用度：≥100次；干擦≥4级，湿擦≥3级。 | 只 | 5160 |  |  |
| 总计 | | | | | | | |  |
| 技术 参数响应 | | |  | 注：技术参数响应分为完全响应和正偏离，如为正偏离，需写明正偏离的参数。 | | | | | |
| 报价单位（公章）： | | | | | 日期： 年 月 日 | | | | |