江苏省启东中等专业学校数字媒体机房添置项目市场询价公告

江苏省启东中等专业学校数字媒体机房添置项目即将实施，现就江苏省启东中等专业学校数字媒体机房添置项目进行市场询价调研。
一、采购需求
	序号
	货物（服务）具体名称
	规格、参数
	单位
	数量

	1
	工作站
	1.机箱：机箱≥25L，支持全高全长扩展卡；
[bookmark: OLE_LINK19]2.处理器：配置 1  颗国产 C86 架构 CPU，每颗 CPU 物理核心数≥16 核，每颗 CPU 主频≥2.8GHz，核心智能频率可提升至≥3.0GHz，三级缓存≥32MB，支持超线程技术；
3.内存：配置 64GB DDR5 UDIMM 内存，配置≥4 个内存插槽；
4.显卡：独立显卡，显存容量‌：≥16GB GDDR6高速显存专业图形卡，CUDA 核心≥2816个；
5.硬盘：≥512GB M.2 接口 NVME 协议 SSD+4T HD 7200RPM；最大支持 4*3.5 寸机械硬盘扩展；
6.电源： 电源功率≥500W； 电源通过 80PLUS 认证，最大支持 1100W 电源；
7.网络：1 个 RJ45 10/100/1000 自适应以太网口，标配 1 个内置 M.2 Wi-Fi 接口；
8.接口扩展： ≥3 个 PCIe x16 扩展槽；USB 接口不少于 11 个（其中前置 USB3.0 Type A 数量≥4 个，前置 TYPE C 数量≥1 个，后置 USB3.0 接口≥4 个，USB2.0 接口≥2 个； ）；音频接口： ≥5 个；
9.易用性：免工具拆卸机箱、带顶置提手，便于维护。
10.数据安全：
（1）支持基于 BIOS 级的一键备份和恢复的功能（非操作系统自带功能）；
（2）BIOS 级 USB 屏蔽及智能 USB 数据保护：USB 支持 BIOS 下全部接口一键开关、前后置USB 口分组开关；针对存储设备支持全部 USB 接口一键切换、前后置 USB 口分组切换禁止访问模式/只读模式。
11.显示器：配置≥23.8 寸 LED 显示器，与主机同品牌，分辨率≥1920*1080，刷新频率≥ 100Hz，对比度≥1000:1，视频接口 VGA+HDMI；
12.售后服务：整机提供 3 年原厂免费上门质保服务。为了保障客户利益，降低项目风险，确保设备及系统服务质量，投标人所投计算机设备制造商具备较高的服务水平和技术水平，获得 CTEAS 售后服务体系完善程度十二星级认证证书
	台
	1

	2
	学生机
	1.机箱：机箱≥17L，支持全高全长扩展卡
[bookmark: OLE_LINK21]2.处理器：配置 1 颗国产 X86 架构 CPU，每颗 CPU 物理核心数≥8 核，每颗 CPU 主频≥3.0GHz，所有核心智能频率可提升至≥3.3GHz，三级缓存≥16MB，支持超线程技术；
3.内存：配置≥32GB DDR4 UDIMM 内存，内存插槽≥4 个
4.显卡：独立显卡，显存容量‌：≥6GB GDDR6显存，显存位宽≥96bit，CUDA 核心≥2304个，核心频率≥基础1042MHz
5.硬盘： ≥512GB M.2 接口 NVME 协议 SSD， ≥2个 M.2 2280 硬盘插槽；支持机械硬盘扩展；
6.电源：电源功率≥500W；电源通过 80PLUS 认证（网站可查）
7.网络：1个RJ45 10/100/1000 自适应以太网口，提供1个内置M.2 WiFi 接口； 
[bookmark: OLE_LINK2]8.接口扩展：1个PCIe x16，1个PCIe x8，1个PCIe x1 扩展槽；USB 接口不少于9个（其中前置 USB3.0 Type A 数量≥4个，前置 TYPE C 数量≥1个，后置 USB3.0 接口≥4个），串口 1个；音频接口：≥5个；
9.易用性：机箱模块化设计，免工具拆装，产品可使用USB 键盘组合键开机，产品接口有功能标识。
10.数据安全：
[bookmark: OLE_LINK20]（1）支持基于BIOS 级的一键备份和恢复的功能（非操作系统自带功能），当硬盘分区遭到破坏(使用 FDISK 等工具删除或破坏分区)，导致系统无法启动情况下，可在不连接网络及外部存储（U盘、移动硬盘等）情况下，使用基于安全区特性的备份恢复系统将主机恢复到可用状态；
（2）BIOS 级 USB 屏蔽及智能 USB 数据保护：USB 支持BIOS 下全部接口一键开关、前后置 USB口分组开关；针对存储设备支持全部 USB 接口一键切换禁止访问模式/只读模式。
11.显示器：配置≥23.8 寸LED 显示器，与主机同品牌，IPS 屏，分辨率≥1920*1080，刷新频率≥100Hz，对比度≥1500 :1，响应时间≤4ms，视频接口 VGA+HDMI；
12.售后服务：整机提供 3 年原厂免费上门质保服务。为了保障客户利益，降低项目风险，确保设备及系统服务质量，投标人所投计算机设备制造商具备较高的服务水平和技术水平，获得CTEAS 售后服务体系完善程度十二星级认证证书；
13.具有支持Windows 系统、主流国产系统的网络控制、固态和机械双硬盘同时保护、网络同传、资产监控、 电子教室等功能。至少包含以下功能：
（1）支持双硬盘的系统还原，支持复杂网络环境的跨网段部署；
（2）资产管理：收集平台中所有学生机的硬件配置信息，包括终端名称、主板型号、CPU 型号、内存容量、最近运行时间、合计运行时间、硬件变更和记录信息等；
（3）硬件状态：查看终端硬件资产信息并做硬件状态监控包括 CPU、主板温度等指标；
（4）教师演示：教师可对单一、部分或全体学生进行屏幕演示，全屏、窗口方式均可；
（5）分组讨论：教师可以创建多个小组进行讨论活动，并可任意选择分组加入讨论活动。同组师生支持多种方式进行交流，包括但不限于文字，表情，图片等；
（6）上网限制：支持对学生访问网站的黑名单或白名单设置，支持对学生可以访问的 Internet站点进行管理。支持多浏览器限制，包括但不限于 QQ、IE、谷歌、360、遨游等浏览器；
（7）为保证网络同传产品稳定及售后保障，所投机房管理及教学软件需与电脑硬件同一品牌。
	套
	40

	3
	交换机
	交换容量≥432Gbps，包转发率≥108Mpps，48 口 10/100/1000Mbps自适应电口交换机，固化 4 个 SFP 千兆光口，支持 VLAN、ACL、端口镜像、端口聚合等功能，支持睿易 APP 和 MACC 云平台统一管理。
	台
	1

	4
	机柜
	尺寸：≥1200mm*600 mm *600 mm
材料：优质冷轧板；方孔条与安装梁：耐指纹敷铝锌板；厚度：方孔条≥1.2mm，主体 ≥0.7mm。
	台
	1

	5
	辅材
	包含六类千兆非屏蔽网线、水晶头、网络面板、国标电源线、防雷多孔插座、PVC强弱电线槽、固定卡扣、扎带、绝缘胶带、标识标签等机房布线、安装施工全部耗材；
	批
	1


二、报价供应商的要求：
报价供应商具有有效的营业执照。
三、约定事项
1.参与报价的单位需将法人营业执照复印件和市场询价表于2026年7月16日9:00前，送或寄（以邮戳为准）江苏省启东中等专业学校（北校区）信息装备处，地址：江苏省启东市汇龙镇启秀北路536号，联系人：陆老师，联系电话：13921651451。
2.报价必须满足上述技术参数的相关要求，否则视为无效报价。
3.履约保证金：合同价10%，验收合格后一次性返还。
4.质保期限：3年。
5.拟定支付方式及期限：所有设备完成供货，通过启东市市场监督管理局检测，完成安装调试并经采购单位验收合格后，凭启东市市场监督管理局出具的告知书（如有）和采购单位验收合格单等相关证明材料，付至合同价的90%；余款从验收合格之日算起至服务期（三年）满，经学校认可后一次性付清。
6.报价费用说明：报价时请考虑电路改造费用、设备的搬运费用及搬运、安装过程中可能需要的拆门、窗、拆墙和修复门、窗、墙的费用，项目实施过程中不再另行追加。
7.所有报价单均需加盖报价单位公章。
8.其他：⑴请报价单位认真核算、如实报价，如发现虚假报价的，将报上级部门进行处理；⑵本次报价仅作为市场调研用，因此价格仅供参考；⑶本次调研询价不接收质疑函，只接收对本项目的建议。

江苏省启东中等专业学校
2026年7月10日

江苏省启东中等专业学校数字媒体机房添置项目市场询价表

	序号
	货物（服务）具体名称
	报价品牌
	规格、参数
	单位
	数量
	单价
	总价

	1
	工作站
	
	1.机箱：机箱≥25L，支持全高全长扩展卡；
2.处理器：配置 1  颗国产 C86 架构 CPU，每颗 CPU 物理核心数≥16 核，每颗 CPU 主频≥2.8GHz，核心智能频率可提升至≥3.0GHz，三级缓存≥32MB，支持超线程技术；
[bookmark: OLE_LINK1]3.内存：配置 64GB DDR5 UDIMM 内存，配置≥4 个内存插槽；
4.显卡：独立显卡，显存容量‌：≥16GB GDDR6高速显存专业图形卡，CUDA 核心≥281个；
5.硬盘：≥512GB M.2 接口 NVME 协议 SSD+4T HD 7200RPM；最大支持 4*3.5 寸机械硬盘扩展；
6.电源： 电源功率≥500W； 电源通过 80PLUS 认证，最大支持 1100W 电源；
7.网络：1 个 RJ45 10/100/1000 自适应以太网口，标配 1 个内置 M.2 Wi-Fi 接口；
8.接口扩展： ≥3 个 PCIe x16 扩展槽；USB 接口不少于 11 个（其中前置 USB3.0 Type A 数量≥4 个，前置 TYPE C 数量≥1 个，后置 USB3.0 接口≥4 个，USB2.0 接口≥2 个； ）；音频接口： ≥5 个；
9.易用性：免工具拆卸机箱、带顶置提手，便于维护。
10.数据安全：
（1）支持基于 BIOS 级的一键备份和恢复的功能（非操作系统自带功能）；
（2）BIOS 级 USB 屏蔽及智能 USB 数据保护：USB 支持 BIOS 下全部接口一键开关、前后置USB 口分组开关；针对存储设备支持全部 USB 接口一键切换、前后置 USB 口分组切换禁止访问模式/只读模式。
11.显示器：配置≥23.8 寸 LED 显示器，与主机同品牌，分辨率≥1920*1080，刷新频率≥ 100Hz，对比度≥1000:1，视频接口 VGA+HDMI；
12.售后服务：整机提供 3 年原厂免费上门质保服务。为了保障客户利益，降低项目风险，确保设备及系统服务质量，投标人所投计算机设备制造商具备较高的服务水平和技术水平，获得 CTEAS 售后服务体系完善程度十二星级认证证书
	台
	1
	
	

	2
	学生机
	
	1.机箱：机箱≥17L，支持全高全长扩展卡
2.处理器：配置 1 颗国产 X86 架构 CPU，每颗 CPU 物理核心数≥8 核，每颗 CPU 主频≥3.0GHz，所有核心智能频率可提升至≥3.3GHz，三级缓存≥16MB，支持超线程技术；
3.内存：配置≥32GB DDR4 UDIMM 内存，内存插槽≥4 个
4.显卡：独立显卡，显存容量‌：≥6GB GDDR6显存，显存位宽≥96bit，CUDA 核心≥2304个，核心频率≥基础1042MHz；
5.硬盘： ≥512GB M.2 接口 NVME 协议 SSD， ≥2个 M.2 2280 硬盘插槽；支持机械硬盘扩展；
6.电源：电源功率≥500W；电源通过 80PLUS 认证（网站可查）
7.网络：1个RJ45 10/100/1000 自适应以太网口，提供1个内置M.2 WiFi 接口； 
8.接口扩展：1个PCIe x16，1个PCIe x8，1个PCIe x1 扩展槽；USB 接口不少于9个（其中前置 USB3.0 Type A 数量≥4个，前置 TYPE C 数量≥1个，后置 USB3.0 接口≥4个），串口 1个；音频接口：≥5个；
9.易用性：机箱模块化设计，免工具拆装，产品可使用USB 键盘组合键开机，产品接口有功能标识。
10.数据安全：
（1）支持基于BIOS 级的一键备份和恢复的功能（非操作系统自带功能），当硬盘分区遭到破坏(使用 FDISK 等工具删除或破坏分区)，导致系统无法启动情况下，可在不连接网络及外部存储（U盘、移动硬盘等）情况下，使用基于安全区特性的备份恢复系统将主机恢复到可用状态；
（2）BIOS 级 USB 屏蔽及智能 USB 数据保护：USB 支持BIOS 下全部接口一键开关、前后置 USB口分组开关；针对存储设备支持全部 USB 接口一键切换禁止访问模式/只读模式。
11.显示器：配置≥23.8 寸LED 显示器，与主机同品牌，IPS 屏，分辨率≥1920*1080，刷新频率≥100Hz，对比度≥1500 :1，响应时间≤4ms，视频接口 VGA+HDMI；
12.售后服务：整机提供 3 年原厂免费上门质保服务。为了保障客户利益，降低项目风险，确保设备及系统服务质量，投标人所投计算机设备制造商具备较高的服务水平和技术水平，获得CTEAS 售后服务体系完善程度十二星级认证证书；
13.具有支持Windows 系统、主流国产系统的网络控制、固态和机械双硬盘同时保护、网络同传、资产监控、 电子教室等功能。至少包含以下功能：
（1）支持双硬盘的系统还原，支持复杂网络环境的跨网段部署；
（2）资产管理：收集平台中所有学生机的硬件配置信息，包括终端名称、主板型号、CPU 型号、内存容量、最近运行时间、合计运行时间、硬件变更和记录信息等；
（3）硬件状态：查看终端硬件资产信息并做硬件状态监控包括 CPU、主板温度等指标；
（4）教师演示：教师可对单一、部分或全体学生进行屏幕演示，全屏、窗口方式均可；
（5）分组讨论：教师可以创建多个小组进行讨论活动，并可任意选择分组加入讨论活动。同组师生支持多种方式进行交流，包括但不限于文字，表情，图片等；
（6）上网限制：支持对学生访问网站的黑名单或白名单设置，支持对学生可以访问的 Internet站点进行管理。支持多浏览器限制，包括但不限于 QQ、IE、谷歌、360、遨游等浏览器；
（7）为保证网络同传产品稳定及售后保障，所投机房管理及教学软件需与电脑硬件同一品牌。
	套
	40
	
	

	3
	交换机
	
	交换容量≥432Gbps，包转发率≥108Mpps，48 口 10/100/1000Mbps自适应电口交换机，固化 4 个 SFP 千兆光口，支持 VLAN、ACL、端口镜像、端口聚合等功能，支持睿易 APP 和 MACC 云平台统一管理。
	台
	1
	
	

	4
	机柜
	
	尺寸：≥1200mm*600 mm *600 mm
材料：优质冷轧板；方孔条与安装梁：耐指纹敷铝锌板；厚度：方孔条≥1.2mm，主体 ≥0.7mm。
	台
	1
	
	

	5
	辅材
	
	包含六类千兆非屏蔽网线、水晶头、网络面板、国标电源线、防雷多孔插座、PVC强弱电线槽、固定卡扣、扎带、绝缘胶带、标识标签等机房布线、安装施工全部耗材；
	批
	1
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