**启东市教育服务中心食堂培训中心加装油烟净化器询价公告**

现就启东市教育服务中心食堂培训中心加装油烟净化器进行询价。欢迎有资质、符合要求的供应商积极参与。

1. **设备清单**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **设备名称** | **规格、技术参数** | **数量** | **单位** |
| **低空油烟净化器** | 6000风量 需有中国环境保护产品认证证书，95％以上除油烟效率，高效达标。专利的圆筒蜂巢电场，能使设备具有极高的除烟效果。能量强劲的高频高压电源；数字电源，使设备具有软启动、多次跳火保护、电场短路保护、电源过载保护、变压器过温保护等功能；拥有高效、安全、持久等多种工作模式，可实现上电启动、手动、定时自动运行、风机联动或遥控灯多种工作模式；可以记录存储运行的工作参数；内置RS485通信接口。设备采用积木式结构，可根据不同类型的生产线或现场的情况随意组合设备。电场能轻松拆卸，方便对设备进行清洗维护。 | 1 | 台 |
| **不锈钢风管** | 300\*300、 304不锈钢厚1mm | 10 | 米 |
| **备注：以上含排烟风管连接、风管改造、电源线安装等一切费用。安装完能使客户正常使用。** | | | |

**三**

**质**

**二、本项目最高限价为：人民币8600元；报价超过最高限价的报价文件视为无效报价。**

**三、供应商资格要求**：

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

2.对于参加报价的供应商，具有有效的营业执照。

**四、投标注意事项：**

1.应商应按照本询价公告的要求编制投标文件，投标文件应对本询价公告提出的要求和条件作出实质性响应。否则，按照不响应处理。报价中含货物运输、搬运、税金、质保、安装、人工、排烟风管连接、风管改造、电源线安装、售后服务等所有相关费用，请各供应商在投标时请充分考虑各种因素。

2.供应商应详细阅读询价文件的全部内容，供应商对询价文件有疑问或异议的，请在递交投标文件2日前以书面形式（加盖单位公章）递交至采购单位。

3.**报价文件构成**

（1）营业执照复印件（加盖报价单位公章）；

（2）报价表：报价表须按提供的报价样表格式填写（附件一）；

（3）质量保证及服务承诺书（附件二）；

（4）中国环境保护产品认证证书

**投标文件正、副本各一份。投标文件中必须包含上述要求提供的所有材料，否则以未实质性响应询价文件处理。投标文件装订成册并密封**。

**4.报价文件递交**

报价文件请于**2024年12月 27 日上午9:00前**密封后寄或直接送达至启东市人民中路726号教育大厦403室，林小健（联系电话：0513-80923403），逾时则不予受理。

**5、开标时间、地点**

**2024年12月 27日上午9:00，启东市教育体育局407室**

**6.投标保证金：**本项目不收取投标保证金。

**7.履约保证金**：本项目不收取履约保证金。

**五、商务部分要求：**

1．**质保要求：**本项目所有货物整体质保三年。

**2．交货时间和地点：**

交货时间：接采购单位书面通知后，供应商须在5日内完成供货、安装、调试。

交货地点：成交供应商应按照采购单位的要求，在采购单位指定位置交货、安装牢固，确保正常使用。

**六、合同的签订及注意事项：**

1.成交结果将在启东市教育体育信息网予以公布，公示期为一个工作日，公示期内对成交结果没有异议的，将确定成交候选人为成交供应商。成交供应商须在公示期满后三个工作日内与采购单位签订合同。因供应商自身原因不能签订合同的，三个工作日内必须以书面形式向启东市教育服务中心提交报告。

2.成交供应商因自身原因不能订立合同的，采购单位将取消其成交资格，并按《政府采购法》有关规定处理。

**七、成交原则：符合采购需求，报价低者中标。**如遇最低报价相同则采用抽签方式确定中标单位。

**八、付款方式：**设备送货、安装、调试，经验收合格后：付合同价的90%，余款于服务期（自验收合格之日起）后，一次性付清。

启东市教育服务中心

　　　　　　 2024年12月23日

附件一

**报 价 表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **设备名称** | **规格、技术参数** | **数量** | **单位** | **品牌、型号（如有）** | **单价（元）** |
| **低空油烟净化器** | 6000风量 需有中国环境保护产品认证证书，95％以上除油烟效率，高效达标。专利的圆筒蜂巢电场，能使设备具有极高的除烟效果。能量强劲的高频高压电源；数字电源，使设备具有软启动、多次跳火保护、电场短路保护、电源过载保护、变压器过温保护等功能；拥有高效、安全、持久等多种工作模式，可实现上电启动、手动、定时自动运行、风机联动或遥控灯多种工作模式；可以记录存储运行的工作参数；内置RS485通信接口。设备采用积木式结构，可根据不同类型的生产线或现场的情况随意组合设备。电场能轻松拆卸，方便对设备进行清洗维护。 | 1 | 台 |  |  |
| **不锈钢风管** | 300\*300、 304不锈钢厚1mm | 10 | 米 |  |  |
| 合计（元） | | | |  | |

**注：**报价中含货物运输、搬运、税金、质保、安装、人工、排烟风管连接、风管改造、电源线安装、售后服务等所有相关费用**，**请各单位如实报价。

**本报价表须机打并加盖报价单位公章，手填无效。**

**报价单位：　　　　 　 （须盖章）**

**联 系 人：**

**联系电话：**

**时 间：2024 年 月 日**

**附件二、质量保证及服务承诺书**

**质量保证及服务承诺书**

启东市教育服务中心：

（报价单位全称）授权（姓 名）（职 务）为全权代表，参加启东市教育服务中心食堂培训中心加装油烟净化器采购的有关活动，并宣布同意如下：

1．我方同意按照询价公告的要求进行报价并提供货物（报价项目及价格以报价文件为准）。

2．我方将按询价公告的规定履行有关责任和义务。认同文件中有关报价保证金、履约保证金不被退还的条款。

3．我方同意提供按照询价采购项目中的一切数据或资料，接受最低价成交的原则。

4．我方接受整体质保三年的要求，质保期内，在接到用户单位电话通知后，24小时内完成用户提出的调换、补货要求。

地址：

邮编：

电话：

传真：

报价代表姓名：

职务：

报价单位名称：（加盖单位公章）

日期：2024年　月　日