**启东市第一中学餐具清洗设备采购与安装项目**

**询价公告**

启东市第一中学根据有关规定，就启东市第一中学餐具清洗设备采购与安装项目进行询价采购(详细内容见采购需求一览表)。

1. **采购货物清单**

1.采购清单：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **品名** | **规格型号** | **质量参数说明** | **数量** | **备注** |
| 一楼洗碗机 | 4800\*850\*1900mm | 1. 规格尺寸：4800\*850\*1900mm（±1%mm）； 2. 整机功率≤63.9kW；用餐人数:1500-2000人;处理能力：1800-2500PCS/h碗/蝶/餐盘/餐具;主洗水箱容量：≤75L;洗涤速度：1-3.5M/MIN；耗水量：≤360L/H；入口长度 ：≥650MM;出口长度 ：≥850 MM;主洗温度 ：55～65℃;漂洗温度 ：80～90℃;烘干温度：80-100℃；主洗加热功率:≥18KW；漂洗加热功率 ：≥30KW；烘干加热功率 ：≥12KW；加热方式 ：电加热；电源 ：380VAC/50HZ/4P；清洗餐具材质：不锈钢，密胺，陶瓷；   3.整机采用304不锈钢制造、外壳板材厚度≥1.0mm，水箱板材厚度≥1.5mm，传送轨道板材厚度≥2.0mm；设备整体抗菌、防霉、耐腐蚀性能强特点；  4.整机流程及功能：  餐盘斜插置入传送拔齿→上下高压喷淋强力清洗→高温漂洗模块（设定温度不低于80℃)→高压风刀吹水→远红外烘干消毒（设定温度80~100℃）；  5.洗涤规格：传送部分有效通过高度区≥420mm，传送网带有效带宽区≥620mm；  6.设备带餐具稳定装置，高压冲洗时餐具不翻转，保证最佳冲洗效果；入口防掉落设计、配置出口限位设计，开门水泵停止运行，防飞溅，电机过载保护等多重安全保护设置；  7.中央控制系统带微电脑触摸屏，一键式启动，简单易用，可实时监测设备运行温度状态、故障等代码信息，确保设备运作过程的稳定性和高效性。  8.洗碗机顶部采用双层保温隔热夹层设计，核心热力系统通过加热水源，实现强效高温强力清洗、高温消毒和烘干等功能，确保漂洗温度维持80℃以上，机器采用活水回流系统，整个水缸之间采用瀑布式热水导水循环利用，一个进水口和一个排水/溢水口，采用恒温监测技术设计，门磁感应装置，入口防掉落设计，出口限位感应开关设计，餐具防破损、洗碗机防撞功能。  ▲9.投标供应商投标的产品应具有符合“GB/T 2423.22-2012”标准的检测：在低温（≤-5℃）/高温（≥120℃）环境下，分别驻留≥20min，持续≥24h后，样品表面无明显变化及传动电机、水泵符合“GB/T 2423.17-2024、GB/T 6461-2002”标准，持续≥120h，样品检验面未出现锈蚀，评级≥9级的检测报告；  ▲10.投标供应商投标的产品具有符合“GB/T 4334-2020”标准进行180°弯曲试验，试样外表面无裂纹；及洗碗机热力系统符合“GB/T 2423.51-2020”标准进行腐蚀试验，持续≥96h后，样品表面均未出现腐蚀变化，依据GB/T 6461-2002：评级≥9级的检测报告；  ▲11.投标供应商投标的产品具有符合“GB/T 10125-2021”标准进行防腐蚀试验，在35±2℃，氯化钠浓度为50（g/L），PH值为6.5~7.2的环境中，持续≥240小时后，测试区域无明显变化，依据GB/T 6461-2002：评级≥9级及洗碗机“中央控制系统”具有符合“GB/T2423.2-2008”标准分别对中央控制系统及外壳、触摸显示屏、电路板、变频器、交流接触器、热过载器、接线端子、控制开关、漏电开关、线缆等进行高低温试验，高温（≥80℃），持续≥48h后,产品外观结构正常及中央控制系统正常运行； | 1台 |  |
| 一楼浸（鼓）泡池 | 2000\*800\*830mm | 1.机身采用食品级304不锈钢材质；  2.水循环冲浪系统装置，清洗无死角；  3.自动-进水/补水/溢水/升温；  4.温度可调节，采用定制316材质发热管；  5.规格型号：2000\*800\*830（±1%mm）；  6.洗涤温度不得低于50℃~75℃，整机总功率在6~7KW范围之内。 | 1台 |  |
| 一楼回收柜 | 1200\*400mm\*960mm | 1. 回收柜整体采用0.8mm厚优质304不锈钢制作，下洼台面，开收残口和筷勺回收口，其中收残口台面做大于50mm斜坡处理，接长口高大于等于30mm,下口350\*220mm,配500\*320mm不锈钢垃圾桶，垃圾桶与接长口之间不大于20mm；筷勺回收框采用304不锈钢，翻边25mm，内径长宽高22\*31\*30mm.   2、回收柜放垃圾桶部分的柜体带可推拉静音脚轮，垃圾桶摆放位焊接固定位。 | 7套 | 一楼 |
| 二楼回收柜 | 1200\*400mm\*960mm | 1. 回收柜整体采用0.8mm厚优质304不锈钢制作，下洼台面，开收残口和筷勺回收口，其中收残口台面做大于50mm斜坡处理，接长口高大于等于30mm,下口350\*220mm,配500\*320mm不锈钢垃圾桶，垃圾桶与接长口之间不大于20mm；筷勺回收框采用304不锈钢，翻边25mm，内径长宽高22\*31\*30mm.   2、回收柜放垃圾桶部分的柜体带可推拉静音脚轮，垃圾桶摆放位焊接固定位。 | 7套 | 二楼 |
| 一楼链板式传送带 | （2500+650）\*550\*960mm | 规格尺寸：（2500+650）\*550\*960（±1%mm），适用于长龙式洗碗机的可转弯型链板式传送带。   1. 适配商用洗碗机进行回收输送，电源：N220V/50HZ/3PH ，总功率0.4KW 2. 需具备较好刚性、耐磨性、运行平稳、输送稳定,结构简单，便于日常维护、具有耐油、耐磨等优点；采用食品级原料； 3. 链板下部两侧翼加装滚轮，以减小链板与轨道之间的摩擦阻力，传送速度最低为5~20m/min； 4. 整机采用304#不锈钢板材，脚架1.2mm；   5.传送带里面自带有残渣收集装置，残渣掉入传送带后，残渣能回流到残渣收集装置里面，将收集残渣的抽屉取出即可将残渣去除。选用SU304不锈钢制造，选用材质均符合国家规定的食品等级，扭矩保护系统，防止餐具掉落至链条或装载餐具超重时对本设备造成招扭伤。升级链板耐油耐磨，输送更加平稳 | 1套 | 一楼  传送带 |
| 一楼链板式传送带 | （4200+650）\*550\*960mm | 规格尺寸：（4200+650）\*550\*960（±1%mm），适用于长龙式洗碗机的可转弯型链板式传送带。  1.适配商用洗碗机进行回收输送，电源：N220V/50HZ/3PH，总功率0.4KW  2.需具备较好刚性、耐磨性、运行平稳、输送稳定,结构简单，便于日常维护、具有耐油、耐磨等优点；采用食品级原料；  3.链板下部两侧翼加装滚轮，以减小链板与轨道之间的摩擦阻力，传送速度最低为5~20m/min；  4.整机采用304#不锈钢板材，脚架1.2mm；  5.传送带里面自带有残渣收集装置，残渣掉入传送带后，残渣能回流到残渣收集装置里面，将收集残渣的抽屉取出即可将残渣去除。选用SU304不锈钢制造，选用材质均符合国家规定的食品等级，扭矩保护系统，防止餐具掉落至链条或装载餐具超重时对本设备造成招扭伤。升级链板耐油耐磨，输送更加平稳。 | 1套 | 一楼  传送带 |
| 一楼链板式传送带（拐弯2个） | 850\*850\*960mm | 规格尺寸：850\*850\*960（±1%mm），适配转弯型链板式传送带；  1.适配商用洗碗机进行转弯回收输送；  2.需具备较好刚性、耐磨性、运行平稳、输送稳定,结构简单，便于日常维护、具有耐油、耐磨等优点；  3.内凹槽式传送轨道，传送宽度≥400mm，采用食品级POM材质链片和垫轨；  4.转弯台面和侧挂板采用304#不锈钢板材，转弯台面厚≥1.5mm、侧挂板厚≥1.0mm，侧挂板高≥300mm；  5.脚架采用优质不锈钢板材，脚架高≥650mm，组装可调节子弹脚。 | 2个 | 一楼传送带拐弯 |
| 二楼链板式传送带 | （2500+650）\*550\*960mm | 规格尺寸：（2500+650）\*550\*960（±1%mm），适用于长龙式洗碗机的可转弯型链板式传送带。  1.适配商用洗碗机进行回收输送，电源：N220V/50HZ/3PH，总功率0.4KW  2.需具备较好刚性、耐磨性、运行平稳、输送稳定,结构简单，便于日常维护、具有耐油、耐磨等优点；采用食品级原料；  3.链板下部两侧翼加装滚轮，以减小链板与轨道之间的摩擦阻力，传送速度最低为5~20m/min；  4.整机采用304#不锈钢板材，脚架1.2mm；  5.传送带里面自带有残渣收集装置，残渣掉入传送带后，残渣能回流到残渣收集装置里面，将收集残渣的抽屉取出即可将残渣去除。选用SU304不锈钢制造，选用材质均符合国家规定的食品等级，扭矩保护系统，防止餐具掉落至链条或装载餐具超重时对本设备造成招扭伤。升级链板耐油耐磨，输送更加平稳。 | 1套 | 二楼  传送带 |
| 二楼链板式传送带 | （4200+650）\*550\*960mm | 规格尺寸：（4200+650）\*550\*960（±1%mm），适用于长龙式洗碗机的可转弯型链板式传送带。  1.适配商用洗碗机进行回收输送，电源：N220V/50HZ/3PH，总功率0.4KW  2.需具备较好刚性、耐磨性、运行平稳、输送稳定,结构简单，便于日常维护、具有耐油、耐磨等优点；采用食品级原料；  3.链板下部两侧翼加装滚轮，以减小链板与轨道之间的摩擦阻力，传送速度最低为5~20m/min；  4.整机采用304#不锈钢板材，脚架1.2mm；  5.传送带里面自带有残渣收集装置，残渣掉入传送带后，残渣能回流到残渣收集装置里面，将收集残渣的抽屉取出即可将残渣去除。选用SU304不锈钢制造，选用材质均符合国家规定的食品等级，扭矩保护系统，防止餐具掉落至链条或装载餐具超重时对本设备造成招扭伤。升级链板耐油耐磨，输送更加平稳。 | 1套 | 二楼传送带 |
| 二楼链板式传送带（拐弯2个） | 850\*850\*960mm | 规格尺寸：850\*850\*960（±1%mm），适配转弯型链板式传送带；  1.适配商用洗碗机进行转弯回收输送；  2.需具备较好刚性、耐磨性、运行平稳、输送稳定,结构简单，便于日常维护、具有耐油、耐磨等优点；  3.内凹槽式传送轨道，传送宽度≥400mm，采用食品级POM材质链片和垫轨；  4.转弯台面和侧挂板采用304#不锈钢板材，转弯台面厚≥1.5mm、侧挂板厚≥1.0mm，侧挂板高≥300mm；  5.脚架采用优质不锈钢板材，脚架高≥650mm，组装可调节子弹脚。 | 2个 | 二楼传送带拐弯 |
| 清洁剂20L ，催干剂20L |  | 1. 洗碗机清洁剂含有高纯活性碱、络合剂、高效聚合物、含氯杀菌剂等 ，不含磷酸盐.   2.洗碗机催干剂主要成分为表面活性剂，由多种进口表面活性剂 ，络合剂 ，软水剂等复配而成 | 3套 |  |
| 分配器 |  |  | 1个 |  |
| 专用洗碗框 |  |  | 1个 |  |

注：1.上述采购要求为最低要求，不得负偏离，否则视为无效报价。

**一、本项目的总价最高限价为贰拾玖万叁仟玖佰元整(293900.00元)，总价报价超过或等于总价最高限价的为无效报价。**

**二、资格要求：**

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

2.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

3.具有有效的营业执照；

4.本项目不接受联合体投标。

**三、投标注意事项**

1.获取询价公告方法：可从“启东市教育体育信息网”自行下载。

2.投标单位应按照询价公告的要求编制投标文件，投标文件应对询价公告提出的要求和条件作出实质性响应。否则，按照不响应处理。各投标单位在报价时请充分考虑各种因素，投标报价包括货物设计、全部货物及辅材的提供、包装费、仓储费、运杂费（运抵现场）、装卸费、运输保险费、安装费、上楼费、调试费、检测费、调试及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件费、专用工具费、制造及安装过程中的检测费、利润、税金、技术服务指导、咨询费用、售后服务、维保等一切费用，同时投标单位所报的单价在合同实施期间不因市场变化因素而变动。询价公告正文中所涉及的内容按正常费用计入，投标时一次包定,不再另行追加。

3.对采购单位提供的采购货物清单，投标单位如有疑问，应在本项目开标前一个工作日提出，否则视为默认，货物需求一览表及技术参数不再作任何修改，投标单位不得再提任何调整要求。对完成本询价公告中的全部货物、服务使之成为一个完整系统的其余配套材料项目、措施项目等，**均由投标单位根据现场踏勘情况自行算量后自行计入投标报价中**，成交后采购单位对该部分不作任何调整。

4.投标单位可以现场踏勘情况、结合学校的采购需求编制投标文件。进入校园后，应遵守学校相关管理要求。如若发生意外，自行承担由此产生的所有后果与赔偿，学校一律不赔偿。

5.有关技术及需求问题，请与采购单位联系。

 采购单位：启东市第一中学

 联系人：宋主任 联系电话：0513-83391016

**四、投标文件构成**

（1）投标单位符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的声明函；（按照附件一格式填写）

（2）报价承诺书；（按照附件二格式填写）

（3）有效的营业执照复印件；

（4）法定代表人身份证明书（格式见附件三）；

（5）法定代表人授权委托书原件（格式见附件四，法定代表人参加的，无需提供授权委托书），谈判代表本人身份证复印件；

（6）质保承诺书（按照附件五格式填写）；

（7）报价货物采购要求响应表（按照附件六格式填写）；

（8）报价表：必须按提供的样表格式（附件七）填写报价，所有涉及报价的页面均必须加盖投标单位公章，否则视为无效报价文件。

（9）投标单位须提供参与本次项目政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面《无重大违法记录声明函》（格式见询价文件附件八）。

（10）清单中带“▲”材料，提供原厂的检测报告复印件。

报价文件正本一份、副本一份，报价文件中必须包含上述要求提供的所有材料，否则视为无效报价文件。报价文件装订成册并密封，密封袋上标明：项目名称、投标单位名称，否则视为无效报价文件。

**注意：上述材料复印件均须加盖投标单位公章，否则将被视作无效投标文件。**

**五、投标文件递交**

开标时间及地点：2025年8月 15日9 时 00分（北京时间），启东市第一中学行政楼三楼会议室，逾时则不予受理。

投标文件接收截止时间及接收地点：2025年8月15日9 时 00分（北京时间）。接收地点：启东市第一中学行政楼三楼会议室，联系人：宋主任，联系电话：0513-83391016。

**六、本项目不收投标保证金。**

**七、商务部分要求：**

**1.质量要求：**供应商须提供符合采购需求、符合国家质量检测标准的全新未使用过的原装合格产品，产品质量符合询价文件要求、行业及国家标准（供货时提供相关证明材料等），**不允许有负偏离。**清单中带“▲”材料，要求在投标时，提供原厂的检测报告复印件(提供CMA认可的第三方检测机构出具的有效合格检测（验）报告及检测（验）报告编号在“全国认证认可信息公共服务平台”真伪查询截图)，中标单位在签订合同前提供加盖原厂公章的检测报告原件备查，如不能按时提交或提供有假资料，则视为未响应招标文件要求，取消中标资格。

**2.质保、售后服务要求：**本项目所有货物提供叁年（从验收合格之日算起）的全免费质保（配件+人工）；质保期内，成交供应商应免费维修，货物在质保期内出现故障时，成交供应商在接到用户单位电话通知后，1小时响应，4小时之内上门服务，并在8小时内负责修复。如成交供应商在接到学校通知后 1小时内未实质性响应，采购单位（或学校）可另行委托他人修理，所需费用在质保金内予以扣除。

**3.供货期**：成交供应商须于签订合同后10个日历日内将所有货物送至采购单位指定位置，接受启东市市场监督管理局对货物检验，根据采购方要求（安装时间在暑期）5个日历日内进行安装、调试到位，确保正常使用。该供货期包括提供样品的时间在内。如因中标人原因延期交货的，除扣除全部履约保证金外，每推迟一天罚2000元，推迟7天（含7天）以上的每推迟一天加罚5000元。（具体供货要求以采购人书面通知为准）。

**4.履约保证金：**被确定成交的供应商，必须在签订合同前向采购单位交纳履约保证金，履约保证金金额为成交金额的10％，在项目验收合格后一个月内由采购单位返还。若中标供应商供货不及时、无理由拒绝供货、供货数量及质量不满足采购单位要求的，采购单位有权视情况扣除履约保证金。情节严重的，采购单位有权终止合同，履约保证金不予退还。

**5.约定事项：**

（1）在中标供应商供货安装完毕后，采购单位将组织验收小组根据询价公告和供应商报价文件对供应商所供货物进行验收。如验收时发现有参数偏离且未在报价文件中说明的，视为验收不合格。

（2）在中标供应商供货安装完毕后，采购单位将组织验收小组现场抽取经过设备清洗的餐具送第三方检测。如检测不合格，视为验收不合格。所有检测费用由中标供应商负责。

（3）中标供应商提供的产品全部到达学校后，由启东市市场监督管理局组织抽样检验，如在抽检过程中供应商不能到场配合的，将视采购单位为其委托单位配合抽检，并在相关文书签字确认。市管局认为有必要的情况下，可采取公证抽样取证办法。在抽检过程中所破坏的货物，由供应商补全，费用不再追加。

（4）采购单位在收到中标供应商提交的项目验收书面申请后7个工作日内，将组织验收小组根据询价公告和中标供应商报价文件对所供货物进行验收。如验收时发现所供货物的数量、技术参数等与询价公告不一致，采购单位将根据启东市市场监督管理局等部门的意见，向成交供应商签发整改通知书。中标供应商在收到整改通知书后七日内必须按要求整改，如再次不符合要求或逾期，采购人将视作项目整体验收不合格，终止合同履行，履约保证金不予退还并报相关部门进行处理。必要时，采购单位可邀请相关质量监督部门对成交供应商所供货物进行验收及检测，因检测发生的一切费用由中标供应商负责，如验收或检测发现所供货物不合格，将解除双方合同、履约保证金不予退还并进行相关处罚。因检测导致货物损坏的，由中标供应商免费补足，确保采购人正常使用。

（5）中标供应商必须考虑各种安全因素，如果在实施本项目期间发生人身伤害等各项安全事故，由中标供应商自行承担由此产生的所有后果与赔偿，学校一律不赔偿。

**八、成交原则：符合采购需求且总报价最低者成交。**

**九、合同的签订及注意事项：**

1.成交结果将在启东市教育体育信息网予以公布，公示期为一个工作日，公示期内对成交结果没有异议的，将确定成交候选人为中标供应商。中标供应商须在公示期满后3日内缴纳履约保证金并签订合同。

2中标供应商因自身原因**不能订立**采购合同的，采购单位将取消其成交资格，同时报相关主管部门对中标供应商进行处理。

3.中标供应商因自身原因**不能履行**采购合同的，采购单位将取消其成交资格，履约保证金不予退还，同时报相关主管部门对中标供应商进行处理。。

**十、付款方式：所有货物供货完成安装调试结束，凭启东市市场监督管理局对货物检验的相关证明（如有），经验收合格后付至合同价的75%；验收合格满一年无问题后付至合同价的90%；余款于服务期满（验收合格之日起）经学校认可后一次性付清（以上付款不计利息）。**

启东市第一中学

                           2025年8月11日

**附件一：**

**投标人符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的声明函**

我单位参加**启东市第一中学餐具清洗设备采购与安装项目**投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人名称（公章）：

日期：\_\_\_\_\_\_年 月 日

**附件二：报 价 承 诺 书**

启东市第一中学：

（报价单位全称）授权（姓  名）（职  务）为全权代表，参加**启东市第一中学餐具清洗设备采购与安装项目**询价的有关活动，并宣布同意如下：

1．我方愿意按照报价文件的全部要求进行报价（报价内容及价格以报价文件为准）。

2．我方完全理解并同意放弃对询价公告有不明及误解的权利。

3．我方将按询价公告的规定履行合同责任和义务。

4．我方同意提供按照贵方可能要求的与其报价有关的一切数据或资料，理解并同意贵方的评标办法。

5．我方的报价文件自开标后30天内有效。

6．与本报价有关的一切往来通讯请寄：

地址：　　　　　　　　　　　邮编：

电话：　　　　　　　　　　　传真：

报价单位代表姓名：　　　　　　职务：

报价单位代表手机：

报价单位名称：　　　　　　　　　　（加盖单位公章）

年   月   日

附件三

**法定代表人身份证明**

先生/女士，身份证号码： ，

现任我单位 职务，为法定代表人，特此证明。

单位名称(盖公章)：

日 期： 年 月 日

**附：法定代表人的身份证复印件盖单位公章**

附件四

法定代表人授权委托书

本人 （姓名）系 （授权单位名称）的法定代表人，现委托 （姓名）（身份证号 ）为我方代理人，以我方名义全权处理与**启东市第一中学餐具清洗设备采购与安装项目**采购项目有关的一切事务，其法律后果由我方承担。

本授权书于 年 月 日起生效。代理人无转委托权。

代理人(被授权人):

授权单位名称（盖章）：

授权单位法定代表人（签字或盖章）：

年 月 日

**附：代理人(被授权人)身份证复印件盖公章**

**附件五：质保承诺书**

**质 保 承 诺 书**

启东市第一中学：

（报价单位全称）授权（姓  名）（职  务）为全权代表，参加**启东市第一中学餐具清洗设备采购与安装项目**询价的有关活动，并宣布同意如下：

1.我方承诺对本项目整体提供 叁 年的全免费质保（配件+人工）并负责终身维修（如果货物原厂承诺的保修期高于国家规定的保修期，则按原厂承诺的执行）。

2.在免费质保期内，货物在质保期内出现故障时，成交供应商在接到用户单位电话通知后，1小时响应， 4小时之内上门服务，并在8小时内负责修复。如成交供应商在接到学校通知后 1小时内未实质性响应，采购单位（或学校）可另行委托他人修理，所需费用在质保金内予以扣除。

3.**在交货时我方将提供产品的合格证和产品说明书。**

4.与本项目有关的一切往来通讯请寄：

地址：　　　　　　　　　　 邮编：

  电话：　　　　　　　　　　　传真：

  报价单位代表：　　　　　　　　职务：

报价单位名称（加盖单位公章）：

年 月 日

**附件六：报价货物采购要求响应表**

**启东市第一中学餐具清洗设备采购与安装项目**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **品名** | **采购要求** | **报价货物详细规格参数** | **报价设备参数响应（正偏离、满足、负偏离）** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**注：投标单位所投产品必须完全满足采购要求，接受正偏离，不接受负偏离，否则将作无效投标处理。**

投标单位（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日 期： 年 月 日

**附件七：报价单**

**启东市第一中学餐具清洗设备采购与安装项目**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品名 | 单位 | 数量 | 品牌型号 | 单价 | 金额 | |
| … |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
| 合计 | 人民币大写： | | | | | | 小写： 元 |
| 备注 |  | | | | | | |

投标单位名称（公章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

**附件八：参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录和失信记录的书面声明**

**声 明**

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

在投标截止时间节点，没有被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）、“信用江苏”（www.jscredit.cn/index.htm）网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

投标单位名称（公章）：

授权代表签字：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

日期： 年 月 日