**启东市蝶湖中学2025年窗帘采购与安装项目**

**市场询价公告(二次)**

启东市蝶湖中学2025年窗帘采购与安装项目即将实施，现就该项目进行第二次市场询价调研。

1. 采购需求：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 技术参数 | 计量单位 | 数量 | 参考图片 |
| 1 | 布帘 | 1、成分：98.4%聚酯纤维，1.6%其他纤维；净单位面积质量480g/㎡±5g （依据GB/T 4669-2008标准）  2、甲醛含量）（mg/kg)：未检出 （依据GB/T 2912.1-2009标）  3、PH值：5.0-7.0 （依据GB/T 7573-2009标准）  4、异味：无 （依据GB/T 18401-2010标准）  5、透气率: ≥135mm/s （依据GB/T 5453-1997标准）  6、透光率：≤2%（依据FZ/T 01009-2008标准）  7、致癌染料（水洗前）/（mg/kg)：未检出 （依据GB/T 20382-2006标准）  8、致敏性分散染料（水洗前）/ （mg/kg)：未检出 (依据GB/T 20383-2006标准)  9、重金属可萃取量（砷、镉、钴、铬、铜、镍、铅、锑）：未检出（依据GB/T 17593.2-2007标准）  10、遮光率：≥99%（依据FZ/T 62025-2015标准）  12、阻燃性能：水洗61次后仍符合GB8624-2012中B1级要求  13、损毁长度: 经向：≤150mm，纬向：≤150mm （依据GB/T 5455-2014标准）  14、 续燃时间: 经向: ≤5s，纬向：≤5s （依据GB/T 5455-2014标准）  15、阻燃时间：经向: ≤5s，纬向：≤5s （依据GB/T 5455-2014标准）  16、氧指数OI/%：≥32（依据GB/T 5454-1997标准）  17、防霉等级：≤1级（根据 GB/T 24346-2009标准）  **注：以上各项技术指标需提供有效期内第三方权威检测机构出具的带有国家计量认证（CMA）标识的检测报告复印件进行佐证。**  窗帘布打皱比例1：2，窗帘颜色由学校确定。 | 平方米 | 2000 |  |
| 2 | 手动轨道 | 1、尺寸： 宽度：25mm±0.05；高度25mm±0.05；壁厚1mm  2、拉伸试验：规定非比例延伸强度 ≥220MPa；拉伸强度≥245MPa；断后伸长率≥15.2%  3、化学成分：（硅、铁、铜、锰、镁、铬、锌、钛）≤1%  4、重金属含量：（铅、镉、汞）未检出  5、膜厚：≥20μm  6、涂层附着力：0级  7、滑轮承重：加载≥2kg无损坏  8、封口承重：加载20kg无变形  9、轨道承重：加载50kg无变形  10、滑轮使用寿命：≥15000次往复磨损，不变形或无损坏  11、弯曲度：任意300㎜≤0.1毫米  12、扭拧度：≤0.5㎜/m  13、轨道米克重：≥276.8g/m  14、维氏硬度：≥90HV0.2  **注：以上各项技术指标需提供有效期内第三方权威检测机构出具的带有国家计量认证（CMA）标识的检测报告复印件进行佐证。** | 米 | 410 | 95b17c67209347726febbdb7a5eeda8 |

二、报价单位的要求：

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

2.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

3.报价单位具有有效的营业执照。

4.本项目不接受联合体投标。

三、约定事项

1、参与报价的单位需将**法人营业执照、检测报告等复印件和市场询价表**加盖公章，于2025年4月18日17：00前，送或寄（以邮戳为准）启东市蝶湖中学门卫（启东市汇龙镇黄浦江路1800号），联系人：顾老师，联系电话：13862990558。

2、报价必须满足相关技术参数的相关要求，否则视为无效报价。

3、拟定支付方式及期限：凭启东市市场监督管理局出具合格的检测报告(如有)，经验收合格后付至合同价的90%；于服务期满（从验收合格之日算起），经采购单位认可后一次性付清余款（不计利息）。

4、质保期：三年

5、报价费用说明：包括人工费、材料费、窗帘盒等所有配件费用、运输到指定地点的装运费用（含装卸力资）、机械费、技术措施费、检测试验费、临时设施、成品保护、与各工种间的协调工作等各项措施项目费、市场材料价格风险费、政策性调整风险费的所有费用、安装调试费、售后服务费、规费、税金、企业合理利润及其他（如垃圾清理费等一切费用）完成本项目任务过程中可能发生的全部费用。

报价单位自行踏勘现场，如遇现场（包括但不限于管道、电气、墙体定位、基层等）所有与本次采购及安装需求有不符的情况，由报价单位自行考虑整改费用满足采购及安装需求，含在本次报价内。

6、所有报价单均需加盖报价单位公章。

7、其他：（1）请报价单位认真核算、如实报价，如发现虚假报价的，报上级主管部门处理；（2）本次报价仅作为市场调研用，因此价格仅供参考；（3）本次调研询价不接收质疑函，只接收对本项目的建议。

启东市蝶湖中学

2025年4月15日

**附件：**

**启东市蝶湖中学2025年窗帘采购与安装项目询价报价单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 是否满足技术参数 | 品牌型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | .... |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | | | | | | |  |

报价单位：

联系人：

联系电话：

报价日期：