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[bookmark: OLE_LINK7][bookmark: OLE_LINK5]第一部分  投标邀请
[bookmark: OLE_LINK6]启东市蝶湖中学就启东市蝶湖中学2026年化学实验室及准备室采购与安装项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的投标人投标。
项目概况
启东市蝶湖中学2026年化学实验室及准备室采购与安装项目的潜在投标人应在启东教育体育信息网获取招标文件，并于2026年8月10日09点00分（北京时间）前递交投标文件。
一、项目基本情况
项目名称：启东市蝶湖中学2026年化学实验室及准备室采购与安装项目
项目类型：货物
所属行业：工业
[bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK3]预算金额：249657元
最高限价：249657元
采购需求：详见招标文件，请仔细研究。
合同履行期限：详见招标文件第三部分项目需求。
本项目是否接受联合体投标：否。
本项目是否接受分包：否。
二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：①本项目属于非专门面向中小企业采购的项目，无落实政府采购政策需满足的资格要求。
[bookmark: OLE_LINK70][bookmark: OLE_LINK69]3.本项目的特定资格要求：
（1）在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
（2）由于本项目所涉及的水、电基本不到位，为保证设施设备的使用，必须完成水、电及装修配套改造，投标供应商必须在规定的时间内进行充分的现场勘查，以便获取有关编制响应文件和签署合同所涉及的现场资料。提供经采购人踏勘负责人签字或盖章的《现场踏勘回执函》。
三、获取招标文件
时间：自本公告发布之日起至2026年8月10日
地点：启东教育体育信息网
方式：凡有意参与投标的投标人须自行从启东教育体育信息网下载采购文件。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
递交时间：2026年8月10日上午9：00前（北京时间）
开标时间：2026年8月10日上午9：00（北京时间）
开标地点：启东市蝶湖中学行政楼二楼会议室，逾时则不予受理。
备注：（1）本项目为不见面开标，投标人须在规定的报价文件接收截止时间前将报价文件（原件无需提交）邮寄（只接收顺丰）至规定接收地点。请各潜在投标人充分考虑天气、快递速度、路程等因素，不接受到付。未在规定时间内送达的报价文件将不予接收，后果由各潜在报价人自行承担。
（2）投标文件接收截止时间及接收地点：2026年8月10日上午09：00前寄达（以送达签收时间为准），接收地点：启东市牡丹江西路2088号乘龙密封大楼5楼，接收联系人：施晓威，联系电话：15005189795。
（3）本项目不需要投标人到开标现场参加开标。各投标人的授权委托人在开标前（2026年8月10日08：30-09：00）以“单位全称+授权委托人姓名”的格式申请加入QQ群聊，群号为：741803193，后由招标代理人员在投标截止时间后统一拉入本项目开标群（群名称：启东市蝶湖中学2026年化学实验室及准备室采购与安装项目），并在入群后修改自己在群里的备注名称为“单位全称+授权委托人姓名”，在开评标全过程中，QQ群是默认的远程交互工具，若投标人未加入本项目QQ交互群，则视为放弃交互和放弃对开评标全过程提疑的权利。供应商将无法看到废标及澄清、评审结果等实时情况，并承担由此导致的一切后果。
友情提醒：拒绝接收未按照招标文件要求密封的投标文件，拒绝接收在投标文件接收截止时间后寄达（以送达签收时间为准）的投标文件，上述情况各潜在投标人充分考虑相关因素，不得就此提出任何异议。
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
1.投标保证金：免收
2.对项目需求部分（投标人资格要求、项目需求、商务技术评分标准）的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复；对项目招标文件其他部分的询问请向招标文件制作人或项目开标评标经办人提出。
3.投标人应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但中标人应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
名  称：启东市蝶湖中学　　　　　　　　　　　　
地  址：启东市汇龙镇黄浦江路1800号　　　　　　　　
联系人：盛惠健　　　　　　　　　　　
联系方式：13962903962　　　　　　　　　　　
2.采购代理机构
名  称：南通兴邦工程项目管理有限公司
地  址：启东市牡丹江西路2088号乘龙密封大楼5楼
联系人：施晓威
联系方式：0513-83901130




















第二部分  投标须知
[bookmark: _Toc20823275][bookmark: _Toc16938519][bookmark: _Toc120614214][bookmark: _Toc513029203]（一）总则
[bookmark: _Hlt16619475][bookmark: _Toc458694821][bookmark: _Toc16938520][bookmark: _Toc513029204][bookmark: _Toc20823276]1.招标方式
1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。
[bookmark: _Toc20823277][bookmark: _Toc513029205][bookmark: _Toc16938521]2.合格的投标人
2.1满足招标公告中投标人的资格要求的规定。
2.2满足本文件实质性条款的规定。
[bookmark: _Toc20823278][bookmark: _Toc16938522][bookmark: _Toc513029206]3.适用法律
3.1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
[bookmark: _Toc462564067][bookmark: _Toc513029207][bookmark: _Toc20823279][bookmark: _Toc16938523]4.投标费用
4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2本次招标采购人不收取标书工本费与中标服务费。
5.招标文件的约束力
5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
6.招标文件的解释
6.1招标文件需求部分（投标人资格要求、项目需求、商务技术评分标准）由采购人解释，其他部分由代理机构解释。
[bookmark: _Toc120614215][bookmark: _Toc513029209][bookmark: _Toc16938525][bookmark: _Toc20823281]（二）招标文件
[bookmark: _Toc513029210][bookmark: _Toc16938526][bookmark: _Toc20823282]1.招标文件构成
1.1招标文件由以下部分组成：
（1）投标邀请
（2）投标须知
（3）项目需求
（4）开标和评标
（5）投标文件格式
（6）附件（如有）
请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购人联系解决。
1.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc513029211][bookmark: _Toc16938527][bookmark: _Toc462564070][bookmark: _Toc20823283]2.招标文件的澄清
2.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人。采购人有权对发出的招标文件进行必要的澄清或修改。
2.2采购人视情组织答疑会
[bookmark: _Toc462564071][bookmark: _Toc16938528][bookmark: _Toc20823284][bookmark: _Toc513029212]3.招标文件的修改
3.1在投标截止时间之前，采购人可以对招标文件进行修改。
3.2采购人有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。
3.3招标文件的修改将在启东教育体育信息网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。
[bookmark: _Toc120614216][bookmark: _Toc20823285][bookmark: _Toc462564072][bookmark: _Toc513029213][bookmark: _Toc16938529]（三）投标文件的编制
[bookmark: _Toc16938530][bookmark: _Toc462564073][bookmark: _Toc20823286][bookmark: _Toc513029214]1.投标文件的语言及度量衡单位
1.1投标人提交的投标文件以及投标人与采购人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
1.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
[bookmark: _Toc20823287][bookmark: _Toc462564074][bookmark: _Toc513029215][bookmark: _Toc16938531]2.投标文件构成
2.1投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、商务技术标文件、价格标文件等部分。投标人按“第五部分 投标文件格式”要求编写投标文件。
[bookmark: _Hlt26954838][bookmark: _Hlt26670360][bookmark: _Hlt26668975][bookmark: _Toc49090511][bookmark: _Toc14577360]3.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件
3.1投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。
3.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。
4.报价表
4.1投标人应按照招标文件规定格式填报报价表。
4.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
5.技术部分正负偏离表、商务部分正负偏离表
5.1投标人需按招标文件中的技术要求与商务要求作出响应或偏离，并说明原因。
5.2投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。
6.投标有效期
6.1投标有效期为采购人规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。
7.投标有效期的延长
7.1在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
[bookmark: _Hlt26954739][bookmark: _Hlt26954852][bookmark: _Toc513029224][bookmark: _Toc16938540][bookmark: _Toc20823296][bookmark: _Toc120614217]（四）投标文件的递交
[bookmark: _Toc20823297][bookmark: _Toc513029225][bookmark: _Toc16938541][bookmark: _Toc462564084]1.投标文件的递交
[bookmark: _Toc513029226][bookmark: _Toc16938542][bookmark: _Toc20823298]1.1.投标文件的盖章要求
1.1.1投标文件必须加盖骑缝章或每页盖章。
1.1.2投标文件如有修改、行间内插字和增删，修改处应由投标人加盖投标人的印章。
1.2.投标文件的递交
1.2.1投标文件必须提供1份正本2份副本。
1.2.2投标文件由投标人的法定代表人或授权委托人递交，采购人不接收投标人邮寄响应文件。
1.2.3投标文件均需采用A4纸（图纸等除外）打印并装订成册，不允许使用活页夹、拉杆夹、文件夹、塑料方便式书脊（插入式或穿孔式）装订，并应在响应文件封面的右上角清楚地注明“正本”或“副本”。正本和副本如有不一致之处，以正本为准。
1.2.4投标文件分三包密封，一包资格审查文件、一包商务技术标文件、一包价格标（每包内含相应文件正副本）。
1.2.5投标人应在投标文件密封袋上标明：采购人名称、项目名称、投标人名称、投标文件名称（如：“资格审查文件”、“商务技术标”、“价格标”）。 
1.2.6所有投标文件密封袋的封口处均应加盖投标人印章。
1.2.7如果投标人未按上述要求密封及加写标记，将作无效投标文件处理。
2.投标截止日期
2.1投标人应将投标文件在投标文件递交截止时间前送至指定地点。投标人应充分考虑各种风险因素，如因投标人原因造成没有在递交截止时间前送达，由投标人自行承担全部责任。
2.2采购人可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
[bookmark: _Toc20823299][bookmark: _Toc16938543][bookmark: _Toc513029227]3.投标文件的拒收
3.1采购人拒绝接收在其规定的投标截止时间后送达的任何投标文件。
[bookmark: _Toc20823300][bookmark: _Toc16938544][bookmark: _Toc513029228]4.投标文件的撤回和修改
4.1投标文件的撤回
4.1.1投标人可在投标截止时间前，撤回其投标文件。
4.1.2投标人撤回投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
4.2投标文件的修改
投标人可在投标文件提交截止时间前，对其投标文件进行补充、修改，投标人必须将修改投标文件的书面材料并密封后递交给采购代理机构，同时在封套上标明“修改投标文件”和“开标时启封”字样。采购代理机构可以予以接收，但不退还投标文件。补充、修改的内容应当按照采购文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。
4.3在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件作任何修改。
[bookmark: _Toc120614218][bookmark: _Toc20823301][bookmark: _Toc513029229][bookmark: _Toc16938545]4.4在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。


（五）开标与评标
[bookmark: _Toc16938546][bookmark: _Toc20823302][bookmark: _Toc513029230]1开标
1.1采购人将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人的法定代表人或授权委托人参加投标活动。
[bookmark: _Toc20823303][bookmark: _Toc513029231][bookmark: _Toc16938547]2评标委员会
 2.1开标后，采购人将组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。
 2.2评委会由5人（含5人）以上单数组成。
 2.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。
3.评标过程的保密与公正
3.1公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
3.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
3.3在评标期间，采购人将设专门人员与投标人联系。
3.4采购人和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
[bookmark: _Toc16938548][bookmark: _Toc513029232][bookmark: _Toc20823304]4.投标的澄清
4.1评标期间，为有助于投标文件的审查、评价和比较，评委会有权要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。
4.2接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会规定的时间和格式做出澄清，澄清的内容作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。
4.3接到评委会澄清要求的投标人如未按规定作出澄清，其风险由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc20823305][bookmark: _Toc513029233][bookmark: _Toc16938549]5对投标文件的初审
5.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。
5.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。进入评标程序后，资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。
接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。
5.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
5.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购人将告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购人将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。
5.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
5.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
5.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）投标文件中投标报价表内容与投标文件中相应内容不一致的，以投标报价表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以投标报价表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
5.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
5.6评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。
[bookmark: _Toc513029234][bookmark: _Toc20823306][bookmark: _Toc16938550]5.7投标人在开、评标全过程中应保持通信畅通，并安排专人与采购人及评标委员会联系。
6.无效投标条款和废标条款
[bookmark: _Toc20823307][bookmark: _Toc513029235][bookmark: _Toc16938551]6.1无效投标条款
6.1.1投标文件未按照采购文件的要求进行制作或密封的。
6.1.2投标人未在投标截止时间前按规定方式递交投标文件的。
6.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。
6.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。
6.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。
6.1.6未通过符合性检查的。
6.1.7不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的。
6.1.8投标人被“信用中国”网站列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
6.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
6.1.10异常低价投标（响应）审查的情形和具体要求：
①投标（响应）报价低于全部通过符合性审查投标人投标（响应）报价平均值65%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查投标人投标（响应）报价平均值×65%；
②投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价投标人投标（响应）报价65%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价投标人投标（响应）报价×65%；
③投标（响应）报价低于采购项目最高限价65%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×65%；
④评标委员会基于专业判断，认为投标人报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
（二）启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第①项至第④项情形的，评标委员会应当要求相关投标人在合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关投标人的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3 项情形，投标人已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审时可不再重复提交。
评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）投标人不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
采购人、采购代理机构应当为评标委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评标委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随投标人提供的相关书面说明及证明材料，以及评标委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
6.1.11本项目采购产品被财政部、国家发展和改革委员会、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书扫描件）
6.1.12投标文件未按照招标文件要求加盖公章。
6.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属于无效投标的情形。
6.2废标条款：
6.2.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的。
6.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。
6.2.3因重大变故，采购任务取消的。
6.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
6.3投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的处理：
6.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的投标人或者在评标期间对招标文件做出实质响应的投标人不足三家情况，按政府采购相关规定执行。
[bookmark: _Toc120614219]（六）定标
[bookmark: _Toc20823310][bookmark: _Toc16938554]1.确定中标单位
1.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第四部分规定。
1.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。
1.3采购人将在江苏政府采购网发布中标公告，公告期限为1个工作日。
1.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：
1.4.1提供虚假材料谋取中标的。
1.4.2向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。
1.4.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。
1.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。
1.4.5与采购人或者其他投标人恶意串通的。
1.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的。
[bookmark: _Toc200451960]1.5.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
1.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
1.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
1.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
1.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
1.5.5不同投标人的投标文件相互混装；
2.质疑处理
2.1提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。潜在投标人依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。
2.2投标人认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：
2.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
2.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
2.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
2.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。投标人如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
2.4对采购方式、招标文件中项目需求、投标人资格条件、评标方法和评标标准、资格审查结果等应当由采购人答复的质疑，请向采购人提出，由采购人负责答复。
投标人于法定期限内提起质疑，向采购人以书面形式提交质疑函。
采购人质疑接收人及联系方式，见招标文件第一章。
2.5以下情形的质疑不予受理
2.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
2.5.2超出政府采购法定期限的质疑。
2.5.3未参加投标活动的投标人或在投标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑。
2.5.4投标人组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
2.6投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚和记录该投标人的失信信息。
3中标通知书
3.l中标结果确定后，采购人将向中标人发出中标通知书（详见招标文件第四部分）。
3.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
[bookmark: _Toc120614220][bookmark: _Toc16938552][bookmark: _Toc20823308][bookmark: _Toc513029236]（七）授予合同
[bookmark: _Toc513029237][bookmark: _Toc16938553][bookmark: _Toc20823309]1.签订合同
1.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。
1.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
1.3签订合同后，中标人不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，中标人的履约保证金将不予退还。政府采购合同分包履行的，中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包投标人就分包项目承担责任。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。
2.货物和服务的追加、减少和添购。
2.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。
2.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。










第三部分  项目需求
一、采购货物清单
	化学实验室设备配置【1间】

	序号
	设备名称
	规格
	技术参数
	数量
	单位

	1
	教师演示台
	3000×700×900mm
	台面：采用知名品牌12.7mm实验室专用实芯理化板，周边成型厚度为25.4mm，耐酸碱、耐腐蚀、耐高温、抗菌等。
柜体：为落地型柜体设计，采用厚1.0mm冷轧钢板机压成型、焊接制作，并于适当部位予以补强，表面经耐酸碱粉末烤漆处理，喷涂厚度为100微米以上。导轨：三节式，静音。
拉手：采用C型不锈钢拉手，造型独特美观。
防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。
台面以下装置教师电源主控台，预留多媒体设备（电脑；实物展台、DVD）等设备位置。
	1
	张

	2
	教师主控电源
	500*260mm
	安全电源总控台配备高响应度的总漏电保护器和分组短路保护器，可分组控制学生的高压电源，每组最大负载电流25A，总负载电流为63A，在线路中有漏电或过流的时候，会自动启动保护并切断电路，确保教师及学生实验的安全进行
安全电源总控台采用耐磨、耐腐蚀、耐高温（≤140℃）的铝塑面板，指针表显示总电源220V输入电压和各组工作电流，面板清晰简洁，操作简单方便；在正常开启后有总电源和分组电源指示，交流电压指示处有总电源220V输入电压指示，当学生电源端有负载时，每组对应的电流表会有指示，无负载时电流表不动作                                                                                                             
220V交流输出为两位带安全门的国标五孔插座，为教师做实验提供220V电源
	1
	套

	3
	三联水嘴
	三联
	实验室专用优质化验水嘴、铜质陶瓷芯阀，表面经环氧树脂喷涂处理。
	1
	付

	4
	水槽
	550×450×310mm
	实验室专用PP一体化成型水槽，具有耐腐蚀，耐酸碱、耐有机溶剂、耐紫外线等特点。
	1
	套

	5
	单联水嘴
	单联
	1.实验室专用化验水嘴、铜质陶瓷芯阀，表面经环氧树脂喷涂处理。
	16
	付

	6
	水槽
	440×340×280mm
	1.规格：（长×宽×高）440×340×280mm（±5mm）
2.实验室专用PP一体化成型水槽，具有耐腐蚀，耐酸碱、耐有机溶剂、耐紫外线等特点。
	8
	套

	7
	台式洗眼器装置
	双口
	1、喷头：软性橡胶，出水经缓压处理呈泡沫状水柱，防止冲伤眼睛。
2、防尘盖：PP材质，使用时自动被水冲开；
3、水流开关：水流开启、水流锁定功能一并完成，方便使用；
	1
	台

	8
	学生实验操作台
	1800×1200×780mm
	1. 规格：（长×宽×高）1800×1200×780mm（±5mm）
2.台面：采用12mm（±5%）实验室专用实芯理化板，周边成型厚度为24mm（±5%），耐酸碱、耐腐蚀、耐高温、抗菌等。
3.柜体：采用厚0.8mm（±5%）冷轧钢板机压成型，基材经激光切割数控冲折焊接而成，焊接部分打磨、抛光，平滑过渡处理，焊点无毛刺及假焊。钢制部件工艺制造:除油保洁、清洗除污、酸洗除锈、清洗除酸、冲淋表调、磷化防锈、清洗或冲洗表面除污，钝化后烘干、流水线静电喷粉、静电粉末涂料自流平、环氧树脂粉末喷涂渐进式升温高热温度固化。具有耐酸耐碱、耐腐蚀防褪色、承重性能强、表面美观实用等的特点。
4.门板：采用双层结构，组装式设计，保证单层钢板双面都喷涂处理。
	8
	张

	9
	学生电源
	86型
	86型五孔插座，安装于试剂架上。
	48
	个

	10
	实验凳
	φ300*450mm
	凳面300(直径）*450（高)
凳面采用环保PP塑料一次性注塑成型，表面菱形凹凸纹路，防滑、耐磨不发光；支撑柱采用直径50mm圆钢管，顶端为直径200钢板，采用全周满焊焊接，用四颗螺丝连接凳面，结构牢固，长期使用也不会出现摇晃松散现象；下端虎爪状凳脚采用铝合金一体压铸成型，爪端预留螺丝眼，配工程塑料脚盘，所有金属材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性及承重性。
	48
	张

	11
	化学元素授课示教系统
	定制
	一、互动软件介绍
以生动有趣的方式向用户展示了化学元素周期表的奥秘。通过制作的视频和图文资料，软件详细介绍了118个化学元素，每个元素都配备了独立的介绍视频或图文内容。从元素的性质、特点，到它们在生活中的应用场景、与生活用品的关联，以及与之相关的安全常识，全方位展示了每个化学元素的属性。
二、软件功能模块
可以通过它深入了解元素周期表相关的知识。软件共分为四大板块：基本属性、同位素、单质、化合物。
2.1基本属性
在软件的界面中，详细介绍了118个化学元素的基本属性，提供全面的基础知识。
（1）分类模式：
这118个化学元素按照其独特的属性被科学地分为了9大类，每一类都用同一种颜色进行标注，方便快速区分和识别。这9大类分别是：碱金属、碱土金属、镧系金属、锕系金属、过渡金属、贫金属、类金属、活泼非金属、稀有气体。通过这种分类方式，可以迅速对元素的性质有一个了解。
（2）原子属性矩阵：
选中元素时，界面右侧多维度数据展示；
核心档案：原子半径、电负性、电子构型以量子轨道动态模型呈现。
2.1.1 信息展示
点击表里的任意元素，页面右边会显示该元素的各类信息。
▲显示该元素的发现年份（拖动滑块观察元素发现年份变化）、相对原子质量、系列（分类）、电负性、电子亲和能、半径（可进行选择：范德华，经验，计算，共计等单价观察元素表中的数据变化）、电离能这些经常用到的信息。《提供乐学系列-元素通功能检测报告，符合GB/T25000.51-2016系统与软件工程系统与软件质量要求和评价(SQuaRE)第51部分:就绪可用软件产品(RUSP)的质量要求和测试细则》，需要提供软件功能演示视频或者软件功能界面演示截图。
▲（2）第二类信息：物理性质可进行所有信息单位选择观察数值变化。显示该元素在不同环境下的状态、熔点（可拖动滑块观察熔点最大值和最小值的色温变化)、沸点（可拖动滑块观察熔点最大值和最小值的色温变化)、硬度、模量、热能、密度、导率、丰度这些常用信息。其中一些信息设置有下拉栏，可以查阅在不同条件下的数据。《提供乐学系列-元素通功能检测报告，符合GB/T25000.51-2016系统与软件工程系统与软件质量要求和评价(SQuaRE)第51部分:就绪可用软件产品(RUSP)的质量要求和测试细则》，需要提供软件功能演示视频或者软件功能界面演示截图。
（3）第三类信息：电子层
显示该元素的氧化态、排布、完整排布、能级、量子数和模型。
2.2 同位素查询
▲点击同位素组合图标，进入同位素实验模块，点击任意元素，弹出该元素的窗口，可左右点击/滑动观看实验结果。《提供乐学系列-元素通功能检测报告，符合GB/T25000.51-2016系统与软件工程系统与软件质量要求和评价(SQuaRE)第51部分:就绪可用软件产品(RUSP)的质量要求和测试细则》，需要提供软件功能演示视频或者软件功能界面演示截图。
结果显示：
同位素属性：质量、质量欠缺、结合能、丰度、半衰期、衰变类型、衰变宽度、放射性比度、磁矩、四级距。
2.3 单质数据库模块
选择单质选项可以查看37个单质的详细信息。包括：晶体结构、同素异形体、物理特性，制备方法等。
（1）.元素选择面板
元素库：左侧为118个元素的图标列表，按周期/族系分类。
拖拽逻辑：点击元素图标直接拖入右侧「合成区域」，未激活元素灰显。
（2）.合成交互界面
组合区域：中央为网格化合成面板，拖入元素自动吸附至坐标格，支持多元素堆叠（如C+H+O组合）。
实时匹配：有效组合，元素间可成键时，面板边框高亮（离子键亮蓝/共价键亮绿），右方显示「候选化合物」列表（如H₂O、CO₂等）。
2.4 化合物数据实验
[bookmark: _GoBack]选中候选化合物后，右侧展开三层数据页签：
▲点击化合物组合图标，进入化合物组合实验模块，将任意元素拖至实验窗口，观察其元素和可元素组合色变，可将彩色元素托如窗口观看实验结果。《提供乐学系列-元素通功能检测报告，符合GB/T25000.51-2016系统与软件工程系统与软件质量要求和评价(SQuaRE)第51部分:就绪可用软件产品(RUSP)的质量要求和测试细则》，需要提供软件功能演示视频或者软件功能界面演示截图。
结果显示：
（1）基础属性：名称、英文名、别名、化学式、分子量、类别、细分类别、发现等相关信息；
（2）物理性质：根据不同元素的组合查看熔点、沸点等结果；
（3）化学行者：根据不同元素的组合查看实验反应数据；
（4）制备方法：根据不同元素的组合查看制备方式；
（5）应用领域：根据不同元素的组合查看应用领域。
	1
	套

	12
	仪器柜
	1000×500×2000mm
	柜体材质：为全钢结构，板材采用0.8mm厚优质钢板为基材，全自动压模成型；表面经磷化、酸洗、环氧树脂粉末烤漆处理，化学防锈处理，无突出漆块，光洁亮丽，抗强酸强碱性能突出。
门板：采用上玻璃门下钢制门；
玻璃门：采用优质冷轧钢板，表面经过去锈、磷化、喷砂、环氧树脂粉体烤漆处理，具有抗酸碱和耐高温特性，中间镶嵌玻璃。
钢制门：采用优质冷轧钢板，表面经过去锈、磷化、喷砂、环氧树脂粉体烤漆处理，具有抗酸碱和耐高温特性，对开门。
拉手：采用不锈钢拉手，外形美观大方，设计人性化。
	5
	组

	13
	学科氛围
	定制
	墙顶面刷新：墙面，顶面表面批腻子两遍,著名品牌符合环保要求乳胶漆一底两面。含辅材及人工。
顶面造型：顶面轻钢龙骨框架，配套铝方通+石膏板，约100m²±2%。
学科氛围：墙面氛围约10㎡、科学挂画3块、实验室准则2块。
电路安装：PVC过线管及人工，墙面管线开槽及修补，电源线路的过线管。
地面以下部分给排管改造：地面开槽铺设给排水管道。
	1
	项

	一、教室吊麦扩声系统

	1
	AI无感扩声主机
	/
	1.采用自适应声场检测算法，系统可根据声学环境自适应设置音频参数。
2.内置高性能DSP处理器，可实现自动混音、自适应反馈抑制、自动增益、自动闪避、自动均衡、混响抑制以及环境降噪功能。
▲3.设备具有≥4路LINE IN，≥2路MIC IN，≥1路SPK IN，≥2路LINE OUT，≥4路SPK OUT以及≥1路RS-485控制接口。（提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标志的检测报告扫描件或复印件）
4.设备具备线路信号检测功能。当LINE IN有音频输入时，麦克风自动静音，避免前方音箱对麦克风进行二次扩声。
5.设备具备SPK信号检测功能。当SPK IN有音频输入时，麦克风自动静音，避免前方音箱对麦克风进行二次扩声。
6.内置≥4*30W高效智能数字功放，可外接≥4只8Ω定阻音箱。
7.具备调节麦克风输入灵敏度功能；MIC IN、LINE IN、LINE OUT与SPK音量都可以独立调节。
▲8.具备≥7段EQ均衡设置功能，可根据实际效果分别调节低、中、高音；≥7档手动降噪等级设置；≥4个预设场景切换设置，可进行场景保存、场景恢复、恢复出厂设置操作；≥7档啸叫抑制设置，提高麦克风传声增益；≥7档混响抑制设置；具备高低通设置功能，用户可根据实际环境进行高低通调节；具备噪声门设置功能，可自定义阈值、比率、启动时间和释放时间；具备压限器设置功能，可调阈值。（提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标志的检测报告扫描件或复印件）
9.具有多音源闪避优先级功能，可以自动根据音源的优先级实现智能闪避，可调节阈值、闪避等级、启动时间和释放时间，实现当线路输入有声音时，麦克风进行自动闪避。
▲10.具有AI降噪功能，≥三档等级可调，自动检测和抑制环境噪声，消除非稳态噪声，包括拍手、翻书、风扇、敲击噪声声音。（提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标志的检测报告扫描件或复印件）
	1
	台

	2
	教学吊麦处理器内嵌软件
	/
	软件嵌入设备，支撑设备音频传输及处理。
	1
	套

	3
	彩色触摸屏
	≥4英寸
	1.≥4英寸真彩显示屏，采用壁挂式设计。
2.通过RS-485协议与麦克风处理器通信交互，满足现场吊麦音控调节及现场调试需求。
	1
	台

	4
	麦克风处理器管理软件
	/
	1.支持小窗口悬浮模式，提供锁定移动、置顶窗口、显示切换、样式颜色、透明度等功能。
2.支持≥4个场景数据保存与切换功能。VN.WJ65336
3.支持麦克风参数调节功能，包括但不限于幻象供电开关、音量调节、静音开关、压限器、7段均衡器、分频器（20~20000hz的高、低频范围）。
4.支持线性输入参数调节功能，包括但不限于音量调节、静音开关、噪声门和7段均衡器。
5.支持线性输出参数调节功能，包括但不限于1/2音量调节、前/后级功放音量调节和静音开关。
6.支持≥5*4音频交叉矩阵控制功能，并实现矩阵增益参数修改。
7.支持噪声抑制功能，具备≥7档AI降噪抑制等级调节和开关控制。
8.支持闪避器参数调节功能，包括阈值调节、0-100闪避等级、启动时间与释放时间。
9.支持密码保护功能，实现设备参数保护或全局功能保护。
10.支持跨平台使用，安装于Windows操作系统（Windows7/Windows10以上）、国产麒麟OS操作系统。
	1
	套

	5
	吊麦
	/
	1.采用不锈钢圆柱形设计，内置单一指向性咪头，灵敏度达到≥-38dB，满足超远距离拾音。
2.超宽频响范围高度还原人声，内置48V幻电放大处理电路，可高质量长距离传输，搭配麦克风处理器使用。
	2
	套

	6
	吊麦支架
	定制
	吊麦支架
	2
	个

	7
	壁挂音箱
	/
	1.功率（100V）：3.75W/7.5W/15W/30W
2.功率（70V）：1.9W/3.75W/7.5W/15W
3.防护等级：IP66
4.输入：70V/100V/8Ω
5.灵敏度：92dB
6.阻抗：2.6KΩ/1.3KΩ/670Ω/330Ω/165Ω
7.频率响应：125Hz-18KHz
8.喇叭单元：5"×1,1.5"×1
	4
	只

	8
	安装及辅材
	定制
	1.音频连接线：1.8米音频连接线：3.5（耳机插头）-双6.35话筒插头；
2.网线：六类网线、非屏蔽纯铜线千兆网线箱线；
3.音箱线：线径：8.6mm，芯数：129芯*2，总芯数258
4.安装调试。
	1
	项

	化学准备室【1间】

	序号
	设备名称
	规格
	技术参数
	数量
	单位

	1
	准备边台
	2400×600×800mm
	钢木结构：以C型钢架为支撑，柜体为吊装式，所有钢制配件经过酸洗、磷化、除油、除锈并经过粉末喷涂固化处理。
台面：采用知名品牌≥12mm实验室专用耐腐蚀理化板，周边成型厚度为≥24mm，耐酸碱、耐腐蚀、耐高温、抗菌等。
主体框架：采用60*40mm，壁厚1.2mm方钢型材焊接制作成型，所有钢制配件经过酸洗、磷化、除油、除锈并经过对酸碱和其它化学试剂有极高的环氧树脂金属粉末喷涂高温固化处理。并经高温固化在型材表面之上，具有不脱落、耐腐蚀之功能。
柜身：采用环保型三聚氰胺板制作，可见截面均经过PVC封边。
连接件：ABS专用连接组装件。
固定桌脚：ABS注塑专用桌垫。
▲提供第三方检测机构出具的含有CMA、CNAS标志并满足以下技术要求的“准备台（中央台、边台）”检测报告，检测依据包含《GB/T 24820-2024实验室家具通用技术条件》《GB/T 3325-2024金属家具通用技术条件》等；
1）.外观-人造板件：污斑、表面划痕、表面压痕、色差等检测结果为合格或符合。
2）.外观-金属件：焊接件、冲压件、喷涂层等检测结果为合格或符合。
3）.结构安全性：基本结构安全、孔及间隙、剪切和挤压点等检测结果为合格或符合。
4）.理化性能-通用要求：硬质覆面理化等检测结果为合格或符合。
5）.储物柜力学性能-强度和耐久性：开门耐久性试验等检测结果为合格或符合。
6）.桌类强度和耐久性：水平静载荷试验、主桌面垂直静载荷试验、其他桌面的垂直冲击试验、跌落试验等检测结果为合格或符合。
7）.桌类稳定性：垂直加载稳定性试验、垂直和水平加载稳定性试验等检测结果为合格或符合。
	1
	张

	2
	三联水嘴
	三联
	实验室专用优质化验水嘴、铜质陶瓷芯阀，表面经环氧树脂喷涂处理。
	1
	付

	3
	水槽
	550×450×310mm
	实验室专用PP一体化成型水槽，具有耐腐蚀，耐酸碱、耐有机溶剂、耐紫外线等特点。
	1
	套

	4
	仪器柜
	1000×500×2000mm
	柜体材质：为全钢结构，板材采用0.8mm厚优质钢板为基材，全自动压模成型；表面经磷化、酸洗、环氧树脂粉末烤漆处理，化学防锈处理，无突出漆块，光洁亮丽，抗强酸强碱性能突出。
门板：采用上玻璃门下钢制门；
玻璃门：采用优质冷轧钢板，表面经过去锈、磷化、喷砂、环氧树脂粉体烤漆处理，具有抗酸碱和耐高温特性，中间镶嵌玻璃。
钢制门：采用优质冷轧钢板，表面经过去锈、磷化、喷砂、环氧树脂粉体烤漆处理，具有抗酸碱和耐高温特性，对开门。
拉手：采用不锈钢拉手，外形美观大方，设计人性化。
	5
	组

	化学危化品室设备配置

	序号
	设备名称
	规格
	技术参数
	数量
	单位

	1
	酸碱柜
	900*450*1800
	1.尺寸：900mm*450mm*1800 mm；门类型：四开门。用途：用于存储酸和碱等腐蚀性化学品（酸与碱分开存储）
2.采用手动四开门设计，双开门的门缝不得大于3mm，且门缝上下大小一致，左右门的高度必须一致。
3.材质：8mm厚PP板、具有耐强酸、强碱与抗腐蚀的特性，经同色焊条无缝焊接处理，保证柜体之坚固及密封性。
4.层板：采用瓷白色PP（聚丙烯）板材，一次注塑成型，四边有不小于20mm立边，可有效盛接漏液，底部波纹状设计，避免泄漏时瓶底粘结层板，从而减少存取的安全隐患和造成二次污染的可能性，层板底部包钢处理（预留查验小口），承重能力强，整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的位置。
5.门板：采用同质PP材料制作，门厚20mm，视窗采用5mm钢化玻璃，防腐蚀，可视性强。
6.绞链：塑胶射出一体成型，抗腐蚀性佳。
7.把手：塑胶射出一体成型，抗腐蚀性佳，备有安全双门锁，加强管制。                                                                                                                                                                                              8.螺丝：不锈钢材质，防止因腐蚀而引起螺丝断裂，造成柜体垮塌。
9.锁具：双锁设计，双人双锁管理，配有PP材质一体成型（易更换）的锁扣。
10.配备可以上下移动的可调整固定条，方便防溢漏式层板自由调节，调整间距为6.0cm—6.5cm。
	1
	组

	2
	毒害品
储存柜
（报警装置）
	900*510*1840
	1.尺寸：900mm*510mm*1840mm；门类型：双开门
2.毒害品储存柜外壳体全部采用1.2mm的冷轧钢板，柜体底座采用2.0mm的冷轧钢板,内外表面经酸洗磷化环氧树脂粉末喷涂，烘热固化处理。
3.毒害品储存柜体内胆均采用PP（聚丙烯树脂）板，厚度4mm；柜底部设置进风口，进风口配有PP（聚丙烯树脂）旋转式可调风阀；柜体的底板中部有Φ10mm漏液孔，漏液孔上面盖上60目304*不锈钢网；柜体底部设高度不小于160mm黄沙(防倒）挡板，柜体内部最下层留有可以存放不少于120mm厚黄沙的填埋腔，用于埋放金属钠、黄磷（白磷）等的易燃物品。
4.柜底装有四个移动尼龙轮，便于易燃品毒害品储存柜移动；前轮后有2个手动调节罗杆，方便危化品储存柜定位。
5.柜中部有3个一次成型聚丙烯活动层板，每层阶梯板外延边有积液槽
6.柜顶部出风口配一次成型PP法兰（管道直径160mm），内置一个交流风机，无静电火花。
7.密封件：柜体门与柜体之间应安装防火膨胀密封件。
8.陶瓷纤维棉：柜体应填充具有保温隔热作用的陶瓷纤维棉。
9.铰链：铰链应为钢琴式铰链，确保门能开180度。                                                                                                                                                                    10.锁具：配备符合GA/T 73《机械防盗锁》标准的B级机械钥匙锁及高保密性电子密码锁，实现双人双锁管理，同时锁具具有开锁记录查询功能及隐码功能；天地锁锁舌选用坚韧且有弹性的高分子合成塑料制成，耐磨且抗腐蚀性能极强。                                                                              
11.装箱时柜内外的说明标识：《易燃品毒害品储存柜使用说明书》，《合格证》，《安全储存说明书》，柜门上贴有反光警示标签。
	1
	组

	3
	易燃品存柜  
防爆柜
（报警装置）
	900*510*1840
	1.尺寸：900mm*510mm*1840mm；门类型：双开门
2.易燃品储存柜外壳体全部采用1.2mm的冷轧钢板，柜体底座采用2.0mm的冷轧钢板,内外表面经酸洗磷化环氧树脂粉末喷涂，烘热固化处理。
3.易燃品储存柜体内胆均采用PP（聚丙烯树脂）板，厚度4mm；柜底部设置进风口，进风口配有PP（聚丙烯树脂）旋转式可调风阀；柜体的底板中部有Φ10mm漏液孔，漏液孔上面盖上60目304*不锈钢网；柜体底部设高度不小于160mm黄沙(防倒）挡板，柜体内部最下层留有可以存放不少于120mm厚黄沙的填埋腔，用于埋放金属钠、黄磷（白磷）等的易燃物品。
4.柜底装有四个移动尼龙轮，便于易燃品毒害品储存柜移动；前轮后有2个手动调节罗杆，方便危化品储存柜定位。
5.柜中部有3个一次成型聚丙烯活动层板，每层阶梯板外延边有积液槽。
6.柜顶部出风口配一次成型PP法兰（管道直径160mm），内置一个交流风机，无静电火花。
7.密封件：柜体门与柜体之间应安装防火膨胀密封件。
8.陶瓷纤维棉：柜体应填充具有保温隔热作用的陶瓷纤维棉。                                                                                                                 
9.铰链：铰链应为钢琴式铰链，确保门能开180度。                                                                                                                                                                    
10.锁具：配备符合GA/T 73《机械防盗锁》标准的B级机械钥匙锁及高保密性电子密码锁，实现双人双锁管理，同时锁具具有开锁记录查询功能及隐码功能；天地锁锁舌选用坚韧且有弹性的高分子合成塑料制成，耐磨且抗腐蚀性能极强。                                                                              
11.装箱时柜内外的说明标识：《易燃品毒害品储存柜使用说明书》，《合格证》，《安全储存说明书》，柜门上贴有反光警示标签。
	1
	组



	初中化学仪器配备清单

	序号
	名称
	技术参数
	数量
	单位

	1
	烘干箱
	规格：440mm×495mm×620mm，工作室：300mm×300mm×350mm。
材质：冷轧钢板。
功能：用于对清洗后的玻璃器皿进行烘干。电热鼓风型，烘干温度250℃以下。
功率：700W。
	1
	台

	2
	仪器车
	规格：600mm×400mm×800mm，车轮Φ75mm，厚25mm。
材质：冷轧钢板。
功能：一轮带刹车，车轮固定，车架扭动量（上部）≤20mm；钢材制作，载重≥60kg。
	1
	辆

	3
	试剂瓶托盘
	规格：内沿≥400mm×290mm×50mm。
材质：搪瓷材质。
	2
	个

	4
	实验用品提篮
	规格：490mm×360mm×290mm。
材质：木制，配有提手。
	2
	个

	5
	一字螺丝刀
	规格：Φ6 mm，长 150 mm
特点：工作端带磁性
	1
	支

	6
	十字螺丝刀
	规格：Φ6 mm，长 150 mm
特点：工作端带磁性
	1
	支

	7
	钢丝钳
	规格：160 mm，抗弯强度 1120 N，扭力矩 15 N•m，15 ° ；剪切性能 Φ1.6 mm 钢丝，580 N；夹持面硬度不低于44 HRC；PVC 环保手柄，在
不大于 18 N 的力作用下撑开角度不小于22 °
	1
	把

	8
	钢锤
	重量：0.25 kg
	1
	把

	9
	三角锉
	规格：250 mm，带柄
	1
	把

	10
	民用剪刀
	规格：3 号，150 mm，A 型
	2
	把

	11
	红液温度计
	规格：0℃~100℃,分度值1℃,示值误差＜1.5℃。
	25
	支

	12
	容量瓶
	规格：250mL。
材质：高硼硅玻璃，刻度线清晰耐久，粗细均匀。
功能：用于配制一定物质的量浓度的溶液。
	2
	个

	13
	容量瓶
	规格：500mL。
材质：高硼硅玻璃，刻度线清晰耐久，粗细均匀。
功能：用于配制一定物质的量浓度的溶液。
	2
	个

	14
	茶色广口瓶
	规格：60mL。
材质：黄棕色钠钙玻璃制，瓶口细磨，瓶塞与瓶口紧实。
功能：用于盛放见光易分解的固体试剂。
	30
	个

	15
	茶色广口瓶
	规格：125mL。
材质：黄棕色钠钙玻璃制，瓶口细磨，瓶塞与瓶口紧实。
功能：用于盛放见光易分解的固体试剂。
	5
	个

	16
	茶色广口瓶
	规格：250mL。
材质：黄棕色钠钙玻璃制，瓶口细磨，瓶塞与瓶口紧实。
功能：用于盛放见光易分解的固体试剂。
	5
	个

	17
	茶色细口瓶
	规格：60mL。
材质：黄棕色钠钙玻璃制，瓶口细磨，瓶塞与瓶口紧实。
功能：用于盛放见光易分解的溶液。
	5
	个

	18
	茶色细口瓶
	规格：250mL。
材质：黄棕色钠钙玻璃制，瓶口细磨，瓶塞与瓶口紧实。
功能：用于盛放见光易分解的溶液。
	5
	个

	19
	滴瓶
	规格：30mL，滴管附橡胶帽。
材质：透明钠钙玻璃制，瓶口细磨，磨砂面均匀细腻。
功能：用于盛放滴取溶液。
	50
	个

	20
	茶色滴瓶
	规格：30mL，滴管附橡胶帽。
材质：黄棕色钠钙玻璃制，瓶口细磨，磨砂面均匀细腻。
功能：用于盛放滴取见光易分解溶液。
	25
	个

	21
	茶色滴瓶
	规格：60mL，滴管附橡胶帽。
材质：黄棕色钠钙玻璃制，瓶口细磨，磨砂面均匀细腻。
功能：用于盛放滴取见光易分解溶液。
	5
	个

	22
	冷凝器
	规格：380mm±10mm，直形，磨口24/29mm。
材质：高硼硅玻璃。
功能：用于组装蒸馏装置。
	2
	支

	23
	牛角管
	规格：Φ29mm×150mm，磨口24/29mm。
材质：高硼硅玻璃。
功能：用于组装蒸馏装置。
	2
	支

	24
	漏斗
	规格：Φ60mm。
材质：高硼硅玻璃。
功能：用作加液器，将液体注入小口径容器中；装上滤纸后可用作过滤器，用于分离液体和固体的混合物。
	25
	个

	25
	安全漏斗
	规格：直形，也称长颈漏斗，40mm*285mm。
材质：高硼硅玻璃。
功能：用于向气体发生装置中注入液体；用作气体制备实验的液封装置。
	25
	个

	26
	滴管
	规格：100mm。
材质：高硼硅玻璃。
功能：用于吸取或滴加少量液体试剂。
	50
	支

	27
	陶土网
	规格：140mm×140mm。
组成：由铁丝网及陶土组成。
材质：铁丝、陶土。
功能：主要用于酒精灯加热时使玻璃容器均匀受热，防止因局部高温导致的炸裂。
特点：安全、无毒、耐烧。
	13
	个

	28
	橡胶塞
	单孔橡胶塞 12/17/25mm,  孔径7mm×1   2个  配套试管φ18mm×180mm
单孔橡胶塞  13/17/18mm，孔径7mm×1   2个  配套试管φ20mm×200mm/Y型试管
单孔橡胶塞 16/21/25mm，孔径7mm×1   2个  配套具支U型管
单孔橡胶塞 22/30/30mm，孔径7mm×1   2个  配套硬质玻璃管
双孔橡胶塞 22/30/30mm，孔径7mm×2   1个  配套锥形瓶
	13
	套

	29
	烧瓶刷
	规格：Φ60mm。
材质：毛刷：猪毛；手柄：铁丝，底端为环状，顶部有刷丝，铁丝不外露。
功能：用于清洗烧瓶等玻璃容器。
	5
	个

	30
	升降台
	规格：100mm×100mm，台面升降范围50mm～150mm。
材质：上下台面为铝合金，升降支架为304不锈钢材质。
功能：用于调整酒精灯等仪器的位置高度。
	2
	个

	31
	pH广泛试纸
	规格：PH范围：1～14。
	25
	本

	32
	定性滤纸
	规格：快速，Φ90mm，100张
	5
	盒


二、报价要求
供应商应按照本招标文件的要求编制报价文件，投标文件应对本招标文件提出的要求和条件作出实质性响应。否则，按照不响应处理。本项目采用固定单价报价。投标报价中应包括在服务期内完成服务内容所需要的一切费用，包含但不限于：货物的全部设备材料费、货物运至最终目的地的运输费、装卸费、保险费、仓储费、检测费、更换、质保服务、施工服务、咨询服务等一切费用，投标时一次包定,不再另行追加。投标单位自行踏勘现场，如遇现场（包括但不限于管道、电气、墙体定位、基层等）所有与本次采购及安装需求有不符的情况，涉及拆除、搬运、安装等相关内容，由投标单位自行考虑整改费用满足采购及安装需求，含在本次报价内。
本项目为交钥匙工程，在合同履行过程中，按相关部门的要求进行优化整改，确保项目能通过验收并投入正常使用，相关整改费用包含在合同价中，招标人不再增加额外费用。成交供应商自行与总承包单位协调配合，相关费用包含在合同价内。
本项目招标代理费（中标价*1.5%*66.8%）由中标供应商在领取中标通知书前向采购代理机构支付。
三、商务部分要求
1.质量要求：产品必须是全新、未使用过的原装合格正品，完全符合采购文件规定的质量、规格和性能的要求，达到国家或行业规定的标准。
2.质保要求：项目要求整体质保三年，本项目所有货物必须提供三年上门服务及全免费质保等售后服务。（原厂质保期高于供应商承诺质保期的，按原厂质保期计算。自验收合格报告签字确认日起，开始进入质保期）。
3.售后服务要求：本项目所有货物必须提供三年上门服务及全免费质保等售后服务；在三年免费保修期内，成交供应商在接到用户单位电话维修通知后，4小时响应，24小时之内上门服务，并在48小时内负责修复。如需更换货物或送修，必须在72小时内提供备用货物，并在7个工作日内负责维修完毕。如成交供应商在接到学校通知后 4 小时内未实质性响应，采购单位（或学校）可另行委托他人修理，所需费用由成交供应商承担，在剩余尾款内扣除；保修期内，同一商品、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用，成交供应商应无条件给予全套更新。
4.供货与安装周期：签订合同之日起40天内交货、安装、调试完毕。如因中标人原因延期的，除扣除全部履约保证金外，每推迟一天加罚1000元。
（备注：中标人在货物供货前，需将货物的技术资料、使用条件及款式报用户方确认后方可订货（或组织生产） 和确定具体供货、 就位时间。本项目调试安排及试用期间管理将纳入采购人的管理范围，中标人在此过程中须服从采购人的时间和管理协调）
5.交货、安装地点：成交供应商应按照采购单位的要求将货物运至采购单位指定地点，确保正常使用。
6.验收要求：中标人在货物进场时，应由启东市市场监督管理局组织抽样检验，如在抽检过程中中标人不能到场配合的，将视招标人为其委托单位配合抽检，并在相关文书签字确认；市管局认为有必要的情况下，可采取公证抽样取证办法。在所有货物中随机抽取样品后送国家认可的检测机构进行检测，如检测不合格的，招标人有权无条件退、换货物，由此引起的所有损失均由中标人自行承担且全部履约保证金不予退还。货物通过合格检测的，则可进入安装施工环节；安装、调试完毕后，由采购方进行验收。如验收时发现所供货物的数量、品牌、技术参数等与招投标文件不一致，或无有效产品合格证、存在安全隐患等，采购方将向成交供应商签发整改通知书。成交供应商在收到整改通知书后七日内必须按要求整改，如再次不符合要求或逾期，采购人将视作项目整体验收不合格，终止合同履行，履约保证金不予退还并报相关部门进行处理。验收合格的由招标人组织验收小组进行最终验收并签发验收单。
四、采购标的的其他技术、服务等要求
（一）政府采购中实施本国产品标准及相关政策
1.本项目对采购本国产品给予政策支持，具体内容见招标文件“第四部分 开标和评标”。
2.适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
3.本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
（二）本次采购需切实履行绿色采购，参照《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号），严格落实节能环保产品采购政策，严格执行绿色采购需求标准，推广使用低挥发性有机化合物产品，确保绿色采购落实到位。
品目清单见《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。
需求标准见《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）、《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库〔2023〕7号）。
五、本项目的核心产品：学生实验操作台。
六、付款方式：凭启东市市场监督管理局出具合格的检测报告(如有)，经验收合格后付至合同价的90%；于服务期满（从验收合格之日算起），经采购单位认可后一次性付清余款（不计利息）。
七、履约保证金：
1、本项目中标后的履约保证金为项目成交价的10%，中标供应商的履约保证金须在成交通知书发出之日起至合同签订前汇入采购单位账户（应当以数字人民币、支票、汇票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交），中标供应商凭中标通知书与采购单位签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃成交资格。
    2、中标供应商全部履约合同义务，经采购单位验收合格无质量、进度等问题的，采购人在验收合格后一次性退还履约保证金，采购人若逾期退还履约保证金的，按照逾期部分的每日0.05%支付违约金。
    3、发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：
a.签订合同后，中标供应商不履行合同义务的，采购单位有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时采购单位亦有权终止合同，中标供应商还须承担相应的法律赔偿责任。
b.中标供应商在履约过程中发生违约行为，给采购单位造成损失的，采购单位有权在中标供应商缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补采购单位经济损失，不足的部分中标供应商另外补齐。
八、本项目（不接受）进口产品投标
九、合同条款
采购合同
供货方:                      地址:               （下称供方）
采购方:                      地址:            	（下称需方）
签订地点: 	签订时间: 	年 	月   日
根据政府采购相关要求，启东市蝶湖中学2026年化学实验室及准备室采购与安装项目，通过公开招标方式采购，经过评委的严格审核评定，确定供方为本项目成交供应商，现就本项目供货事宜订立如下合同：
1、 货物供应明细如下：
	序号
	名称
	规格型号
	品牌
	生产厂家名称
	单位
	数量
	单价
	金额小计
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	人民币（大写）： 
	（小写）：¥


交货时间为本合同生效且采购方发出供货通知书后40日内。
二、质量要求及供方对质量负责的条件和期限：
1．供方必须保证提供的上列货物应当是原装、原封、原标记完好无异状的现物，且必须符合我国有关的国家质量标准。若无国家质量标准，则必须符合产品的制造商所执行的生产标准（产品说明书规定标准），随机资料必须齐全。
2．供方必须对非需方原因所造成的产品质量问题，在本合同规定的 对质量负责的期限内，承担产品质量责任。
3．供方对上列货物的质量负责的期限为3年，其中三包期限为3年。
三、交货地点及相关费用：
1．本合同的交货地点为需方所指定地址：供货方应按照采购单位的要求将货物运至采购单位指定地点，确保正常使用。
2．交货方式：由供方送货至约定的交货地点，费用及商品在途中风险由供方承担。
四、验收方法及提出质量异议的期限：
需方对供方交付的全部货物进行验收并签发验收单，如有质量问题， 需方须在收货 1 个月内向供方提出，供方应在收到需方书面异议后十日内负责处理，否则，即视为默认需方提出的质量异议和处理意见，供方必须承担交付的货物不符合合同规定质量要求的违约责任。
五、结算方式和期限：凭启东市市场监督管理局出具合格的检测报告(如有)，经验收合格后付至合同价的90%；于服务期满（从验收合格之日算起），经采购单位认可后一次性付清余款（不计利息）。
六、担保条款：
1．本项目成交后的履约保证金为项目成交价的10%（    元），成交供应商的履约保证金须在成交通知书发出之日起至合同签订前汇入采购单位账户（应当以数字人民币、支票、汇票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交），成交供应商凭成交通知书与采购单位签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃成交资格。
2．成交供应商全部履约合同义务，经采购单位验收合格无质量、进度等问题的，采购人在验收合格后一次性退还履约保证金，采购人若逾期退还履约保证金的，按照逾期部分的每日0.05%支付违约金。
3．发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：
a.签订合同后，成交供应商不履行合同义务的，采购单位有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时采购单位亦有权终止合同，成交供应商还须承担相应的法律赔偿责任。
b.成交供应商在履约过程中发生违约行为，给采购单位造成损失的，采购单位有权在成交供应商缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补采购单位经济损失，不足的部分成交供应商另外补齐。
七、违约责任：任何一方违约，均需按照下列约定向对方支付违约金。
1．供方不能按规定的时间完成供货安装的，需方按成交价×0.5%/天从履约保证金中扣除违约金。
2．验收时，如果供方交付货物有不符合规定的，则需方有权要求供方限期更换、退货或减少价款等。由于需方原因造成供方逾期交货的需方按约定承担逾期交货违约金。
八、保修及后续（售后）服务：
1．供方对所提供的货物免费进行集成安装调试和免费培训用户工作人员。
2．供方对所提供的所有货物所承诺的免费保修期限为3年（若货物的制造商所规定或承诺的保修期限超过3 年的，则按照该规定的保修期执行）。
3．保修期内，供方在接到用户单位电话维修通知后，4小时响应，24小时之内上门服务，并在48小时内负责修复。如需更换货物或送修，必须在72小时内提供备用货物，并在7个工作日内负责维修完毕。如成交供应商在接到学校通知后 4 小时内未实质性响应，采购单位（或学校）可另行委托他人修理，所需费用由成交供应商承担，在剩余尾款内扣除；保修期内，同一商品、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用，成交供应商应无条件给予全套更新。供方维修服务联系人员：       ，维修联系电话：               ，人员及联系电话如有变化，须提前书面通知需方。
4．如因同一质量问题连续两次维修后仍不能正常使用的，则供方应无条件给予调换零部件或退货（保修期自调换日重新计算）。
5.供方必须严格履行售后服务承诺。 
九、解决合同争议的方式：本合同履行过程中如发生争议，供、需双方应协商解决，如协商不成，则任何一方均可向启东市人民法院提起诉讼。
十、其它约定事项：
1.在乙方供货安装完毕后，甲方将组织验收小组根据招标公告和供应商报价文件对供应商所供货物进行验收。如验收时发现有参数偏离且未在报价文件中说明的，视为验收不合格。
2.在甲方收到乙方提供的产品后，由启东市市场监督管理局组织抽样检验，如在抽检过程中乙方不能到场配合的，将视甲方为其委托单位配合抽检，并在相关文书签字确认。市管局认为有必要的情况下，可采取公证抽样取证办法。在抽检过程中所破坏的货物，由乙方补全，费用不再追加。
3.甲方在收到乙方提交的书面项目验收申请后7个工作日内，将组织验收小组根据招标公告和供应商报价文件对供应商所供货物进行验收。如验收时发现所供货物的数量、技术参数等与招标公告不一致，甲方将根据启东市市场监督管理局等部门的意见，向乙方签发整改通知书。乙方在收到整改通知书后七日内必须按要求整改，如再次不符合要求或逾期，甲方将视作项目整体验收不合格，终止合同履行，履约保证金不予退还并报相关部门进行处理。必要时，甲方可邀请相关质量监督部门对乙方所供货物进行验收及检测，因检测发生的一切费用由乙方负责，如验收或检测发现所供货物不合格，将解除双方合同、履约保证金不予退还并进行相关处罚。因检测导致货物损坏的，由乙方免费补足，确保甲方正常使用。
4.成交供应商在安装调试设备时须免费按采购单位要求安装相关教学用软件（相关软件由学校提供）。
5.乙方不能按规定的时间完成供货安装的，甲方按成交价×0.5%/天从履约保证金中扣除违约金。
6.项目验收通过后，乙方须按照甲方的要求，将所有货物按照甲方指定的标准，做好二维码的张贴等工作，同时将所有资产分别录入学校的“启东市教育体育局资产管理系统”等资产管理系统中。此项工作作为整体验收的一个部分。
7.供方对需方提出货物或服务有欺诈行为的，依照《中华人民共和国消费者权益保护法》的规定承担损害赔偿责任。
8.询价文件、响应文件也是本合同的组成部分。 
十一、本合同由供、需双方签订并加盖公章，经供、需双方法定代表人或委托代理人签字或盖章后生效，合同一式六份。
供方（盖章）：            	需方（盖章）： 
法定代表人：	            法定代表人： 
委托代理人：	            委托代理人： 
联系电话：	                联系电话： 
开户银行：	                开户银行： 
银行账号：	                银行账号：
























第四部分  开标和评标
采用综合评分法，总分值为100分。
首先对投标人资格进行审查，然后评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，最后评标委员会对符合性审查合格的投标文件商务、技术部分进行评估，综合比较与评价。待商务技术标评审结束后，进行价格标的评审。投标人商务、技术部分和价格部分的合计分值，为该投标人的评标总得分。
评标结果按评审后总得分由高到低顺序排列，确定中标候选人名单并按顺序确定中标人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。
评委在认真审阅投标文件的基础上，根据各投标文件的响应程度独立评判，不得统一打分。
（一）评标委员会对投标人资格进行审查。
投标人资格不合格的，其投标文件判定为无效投标文件。
（二）评标委员会对符合资格投标人的投标文件进行符合性审查。
未通过符合性审查的投标文件，将被判为不满足招标文件实质性要求。
（三）商务技术分：40分
各投标人得分为评委会成员评分的算术平均分，分值保留小数点后两位。
	评审因素
	分数
	评审标准

	技术响应
	技术参数响应
	15分
	针对招标文件采购需求中的采购清单及技术参数所列内容的响应程度进行评审。投标人所投产品的技术参数、规格及材质能够完全完全满足或优于招标文件采购产品技术参数要求的得15分。每有一个加▲项不满足的，扣 2分，其他无特殊标记的参数，每有一项不满足的，扣0.05分；15分扣完为止。注：投标人针对本项评分内容在投标文件《技术部分正负偏离表》中逐条列出响应及偏离情况，采购需求中要求提供证明材料的，以证明材料为准；采购需求中未要求提供证明材料的，以《技术部分正负偏离表》为准。

	项目实施方案
	实验室设计方案
	6分
	因涉及安装服务，需投标人进行现场踏勘并根据踏勘现场的情况,提供实验室整体方案规划图及效果图等。评委综合考虑投标人所提供实验室等相关实施方案的、可操作性、合理性、科学性、美观性等内容进行评审。
建设方案与图纸完整详实，内容全面覆盖施工实施范围、科学合理、方案可行便于实施且各项施工方案，具备明显的针对性得（6分）；
建设方案与图纸完整，内容基本涵盖施工实施范围，合理性、可行性一般，基本满足实际操作需要，针对性不明显得（3分）；
建设方案与图纸不完整，内容基本合理性、可行性较差，无针对性（1分）。
没有内容不得分。

	
	项目供货方案、实施计划、质量保证
	5分
	根据投标文件中实施方案项目供货方案、实施计划、质量保证等方面进行评审。方案完全满足采购需求，结构严谨，内容完整详实，能够针对采购项目内容要求而细化制定，项目管理运行机制健全，供货及安装及时到位，整个方案语言表述准确清晰的得5分；方案基本满足采购需求，结构较严谨，内容较完整详实，能够针对采购项目内容要求而细化制定，项目管理运行机制较健全，供货及安装较及时，整个方案语言表述较准确清晰的得3分；有项目实施方案，但方案内容笼统，没有针对本项目细化制定，通过后期优化调整能够实现采购需求的得2分；方案有针对性，但是方案粗糙，可操作性有欠缺的得1分；没有内容不得分。

	
	培训方案
	5分
	根据投标文件中针对本项目制定的培训计划进行评审，含培训方案合理程度，完整性、灵活性及培训人数、时间、培训目标、培训内容方案等内容进行评审。方案详细、完整、便于实施；培训人员专业且经验丰富、时间安排合理的得5分；方案较详细、较完整、较便于实施；培训人员较专业且经验较丰富、时间安排较合理的得3分；方案粗略、可操作性一般或经过优化培训方案可实现的得2分；方案一般，可操作性有欠缺的得1分；没有内容不得分。

	其他
	售后服务
	5分
	根据投标人提供的售后服务体系、售后服务人员、售后服务承诺、售后服务应答及处理时间，质保期内的售后服务范围、质保期满后的售后服务范围进行评审。
1）服务体系完整、售后服务人员充足、各类承诺根据采购内容进行细化的定制、服务响应时间及时、售后服务范围广、质保期满后售后服务内容及范围描述准确清晰，整体方案详细可行的得5分；
2）服务体系较完整、售后服务人员较充足、各类承诺根据采购内容进行较细化的定制、服务响应时间较及时、售后服务范围较广、质保期满后售后服务内容及范围描述较准确清晰，整体方案较详细可行的得3分；
3）方案粗略、服务响应时间、质保期基本达到要求，整体需要优化调整的得1分；
没有内容不得分。

	企业实力
	企业资质
	1分
	投标人具有有效期内的 GB/T 19001-2016 质量管理体系认证、GB/T24001-2016 环境管理体系认证、GB/T 45001-2020 职业健康管理体系认证，三证齐全的得1分。 

	
	企业业绩
	2分
	投标人自2023年7月1日以来（以合同签订时间为准）具有类似（物理、化学、生物等）项目业绩的，有一个得1分，本项最高得2分。 
注：投标文件中同时提供合同关键页（含合同甲乙双方封面页、合同服务内容、合同金额、合同盖章页）、中标（成交）通知书、验收合格证明材料复印件加盖投标单位公章，未提供不得分。

	节能环保
	节能环保
	1分
	1）投标产品属于财政部、国家发展和改革委员会公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书复印件的，有1个得0.2分，最多得0.4分。如投标产品均属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，本项不得分。
2）投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书复印件的，有1个得0.2分，最多得0.4分。
3）依据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号），供应商提供符合推荐性标准的涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的或者在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购项目中，优先使用低挥发性原辅材料的加0.2分（投标时须提供相应使用低VOCs含量的有效证明材料，否则不得分）。


备注：投标人商务部分证明资料中提供复印件的，需加盖投标人公章，否则，该项不得分。投标人需对投标资料的真实性负责，如发现弄虚作假将取消成交资格。
（四）价格分：60分
价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100
（五）政府采购政策功能落实
1.非专门面向中小企业采购的项目或者采购包，执行以下价格评审优惠的扶持政策。
（1）小微型企业价格扣除：
①对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。
②供应商需按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定提供相应的《中小企业声明函》。
③企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定自行填写。
（2）残疾人福利单位价格扣除：
①对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
②残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。
③残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
（3）监狱和戒毒企业价格扣除
①对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
②监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。
③监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。
（4）残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
（5）大中型企业与小微企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向小微企业（残疾人福利单位、监狱企业）分包的，对联合协议或者分包意向协议约定小微企业合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。
（6）联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受上述同类价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
2.专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行上述价格评审优惠的扶持政策。
3.采购本国产品的支持政策
3.1 当采购项目或采购包的采购标的仅包含单一产品时，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
3.2 当采购项目或者采购包的采购标的中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第五部分 投标文件格式”的“附件9 分项报价明细表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
3.3 对于仅有本国产品参与竞争的政府采购项目，本国产品不享受价格扣除评审优惠。
3.4供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
3.4 供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
3.5 评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
4.对于非专门面向中小企业的采购项目，既有本国产品也有非本国产品参与竞争，且提供本国产品的供应商同时为小微企业的，应按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34 号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》规定，对该供应商的产品同时给予支持本国产品和小微企业产品的价格评审优惠。相关价格评审扣除优惠，均应该在供应商原始报价基础上计算，用扣除后的价格参与评审。
（六）中标人的确定
评委会汇总各评委评分后，综合评审得分最高的投标人为中标候选人，若总得分者有相同时，则投标报价低者排名优先，均相同时则通过抽签方式随机确定排名顺序。
本项目选取1名中标候选人。采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。
（七）公告中标结果
自确定中标人之日起2个工作日内，在启东教育体育信息网公告中标结果，公告期限为1个工作日。
（八）发放中标通知书
公告中标结果的同时，向中标人发放中标通知书。
中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

第五部分  投标文件格式
投标文件由书面投标文件（资格审查文件、商务技术标文件、价格标文件）组成：
（一）资格审查文件（不能出现价格文件）
[bookmark: OLE_LINK60][bookmark: OLE_LINK59]1.投标人符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的声明函（格式见附件1）（如分公司参加投标的，另需提供总公司的授权证明）；
2.法定代表人身份证明及法定代表人身份证正反面复印件（按照附件2格式填写，无论法定代表人是否亲自参加投标均需提供本项材料，法定代表人亲自参加的，身份证原件备查）；
3.法定代表人授权委托书及被授权人身份证正反面复印件（按照附件3格式填写，法定代表人亲自参加的，无需提供授权委托书；非法定代表人参加投标时提交，被授权身份证原件备查）；
[bookmark: OLE_LINK66][bookmark: OLE_LINK65]4.投标人信用承诺书（格式见附件4）；
5.有效的营业执照；
6.投标人未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单【提供投标人通过“信用中国”下载的信用信息报告（报告生成日期为本项目开标时间前一个月内）】；
7、由于本项目所涉及的水、电基本不到位，为保证设施设备的使用，必须完成水、电及装修配套改造，投标供应商必须在规定的时间内进行充分的现场勘查，以便获取有关编制响应文件和签署合同所涉及的现场资料。提供经采购人踏勘负责人签字或盖章的《现场踏勘回执函》。（格式见附件6）。
注意：上述复印件均需加盖单位公章，否则资格审查不通过。
（二）商务技术标文件 
[bookmark: OLE_LINK12][bookmark: OLE_LINK11][bookmark: OLE_LINK16][bookmark: OLE_LINK15]1.商务部分正负偏离表（格式见附件6）、技术部分正负偏离表（格式见附件7）；
[bookmark: OLE_LINK19][bookmark: OLE_LINK13][bookmark: OLE_LINK14]填制正负偏离表，完全响应的，请以空白表列示。不完全响应的，必须在偏离表中列示；列示不全的，视同故意隐瞒。
2.本采购文件评标办法中要求提供的证明材料。
（三）价格标文件
1.投标报价汇总表（格式见附件8）；
2.分项报价明细表（格式见附件9）；
3.中小企业声明函（格式见附件10，如有）；
4.残疾人福利性单位声明函（格式见附件11，如有）；
5.监狱和戒毒企业证明材料（格式见附件12，如有）；
6.关于符合本国产品标准的声明函（格式见附件13，如不提供将不享受本国产品价格评审优惠）。

附件1
投标人符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

我单位参加__________________（项目名称）投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：
1.我单位具有独立承担民事责任的能力；
2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.投标人在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）
6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。



                                             承诺人名称（公章）：

                                 日期：______年     月     日



附件2
法定代表人身份证明

先生/女士，身份证号码：，现任我单位职务，为法定代表人，特此证明。



单位名称（盖公章）
日 期：     年   月   日

附：法定代表人的身份证正反面复印件盖单位公章

















附件3
法定代表人授权委托书

本人__________（姓名）系__________（授权单位名称）的法定代表人，现委托__________（姓名）（身份证号__________________________，联系电话__________）为我方代理人，以我方名义全权处理与____________________（项目名称）有关的一切事务，其法律后果由我方承担。
本授权书于____年____月____日起生效。代理人无转委托权。

代理人（被授权人）签字：__________
授权单位名称（盖章）：__________
授权单位法定代表人（签字或盖章）：__________

_____年____月____日

附：代理人（被授权人）身份证正反面复印件盖公章















附件4
投标人信用承诺书
为营造公开、公平、公正的公共资源交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：
一、本单位对所提交的单位基本信息、单位负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分；
二、严格依照国家和省、市、县关于招标投标等方面的法律、法规、规章、规范性文件，参加招标投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；
三、自我约束、自我管理，守合同、重信用，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约、恶意投诉等行为，主动维护招标投标的良好秩序；
四、本单位自愿接受招标投标有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良行为或存在其他法律法规对招标投标行为予以限制的情形，自愿接受招标投标有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应的法律责任；
五、自觉接受政府部门、行业组织、社会公众、新闻舆论等监督；
六、上述承诺已向本单位员工作了宣传教育；
如有违反上述承诺的不良行为，本单位同意将其予以上网公示。


[bookmark: OLE_LINK8][bookmark: OLE_LINK4]投标人全称（盖公章）：
法定代表人（签字或盖章）：
时间：  年  月   日





附件5
现场踏勘回执函
兹证明(投标单位名称)委派 (委托人)(电话:)到启东市蝶湖中学2026年化学实验室及准备室采购与安装项目现场进行实地踏勘，并提交了授权委托书及相关资料。
经现场踏勘，该投标单位对该项目现场状况已充分了解。并承诺该投标单位若中标，不对场地现状提出异议，不以场地存在瑕疵为由拒绝签署项目合同书或履行所约定的各项义务。
采购单位踏勘负责人：(签字或盖章)
日期：

备注：
本次踏勘的目的：确定项目实际情况，包括周边环境、建筑情况、交通状况等；了解项目的一些特殊要求，例如水、电接入、装修改造、安全要求等；为编制投标文件提供更合理的依据。
1.本次踏勘投标人承担踏勘现场发生的费用，投标人自行负责在踏勘现场中安全问题。
2.踏勘时间安排：2026年7月27日上午8：00-11：30 （请在规定的时间内安排踏勘，否则后果自负）
3.踏勘负责人及联系方式：盛老师13962903962 
4.此现场踏勘回执函作为证明材料，需放入投标文件。投标人现场勘查时需携带营业执照复印件；法定代表人的授权委托书若是法人提供法人证明（格式自拟）；被委托人身份证复印件，以上材料均需加盖投标人公章。
附件6
商务部分正负偏离表
（由投标人据实填写，表格不够自行添加）
	序号
	货物或服务名称
	招标文件要求的商务条款
	投标文件响应情况
	
偏离说明

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	


注：
1.未说明偏离的，将被认为响应招标文件的规定，但该表不作为投标人对所投标内容关于商务部分等详细描述和说明的替代。
2.如有偏离的，在“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离、负偏离的确认和负偏离的是否响应招标文件，由评标委员会认定。
3.投标人若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。



投标人名称（盖公章）：
日期： 年  月  日










附件7
技术部分正负偏离表
（由投标人据实填写，表格不够自行添加）
	序号
	货物或服务名称
	招标文件要求的技术要求
	投标文件响应情况
	
偏离说明

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	


注：
1.未说明偏离的，将被认为响应招标文件的规定，但该表不作为投标人对所投标内容关于技术部分等详细描述和说明的替代。
2. 如有偏离的，在“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离、负偏离的确认和负偏离的是否响应招标文件，由评标委员会认定。
3.投标人若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。




投标人名称（盖公章）：
日期：     年   月   日









附件8
投标报价汇总表
	项目名称
	投标报价
	备注

	启东市蝶湖中学2026年化学实验室及准备室采购与安装项目
	人民币大写：
（¥：     元）
	


备注： 1.报价表须按照以上格式填写。


供应商名称（公章）：
法定代表人或被授权人（签字或盖章）：
时间：    年    月    日














附件9

分项报价明细表
投标人（盖章）：
	序号
	名称
	规格型号
	品牌
	生产厂家名称
	单位
	数量
	单价
	金额
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	人民币（大写）： 
	（小写）：¥

	本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为            %。




注：1.投标人必须详细报出货物类项目采购清单中各个子项的名称、品牌、生产厂家名称、规格型号、数量、单价、备注中的内容，且本表各分项报价合计应当与投标报价汇总表合计相等。请各投标人务必按照以上要求填报，否则作为无效投标处理。
2.本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。




附件10
中小微企业声明函（货物类项目）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）采购编号为（采购编号），              项目（项目名称）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小微企业制造。相关企业（含联合体中的中小微企业、签订采购包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；投标产品制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
2.（标的名称），属于（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；投标产品制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任
 
企业名称（加盖CA电子公章）：
日期：       年   月    日
 
备注：
1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。
3.供应商应对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、
财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号）的规定，自行勾选制造商的企业规模类型。

附件11
残疾人福利性单位声明函 
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（单位名称）的            项目（项目名称）采购活动由本单位提供服务。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
备注：
1.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位并提供服务的必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。
2.非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。
3.中标/成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标/成交结果同时公告，接受社会监督。
 
      供应商全称（加盖CA电子公章）：
日期：       年   月    日
  




附件12
监狱和戒毒企业证明材料

（格式自拟）

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的，供应商属于监狱企业的证明文件。




注：1.供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。
2.中标（成交）供应商为监狱企业的，此声明函将随中标（成交）结果同时公告，接受社会监督。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。












附件13  
关于符合本国产品标准的声明函
 
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。  /  的中国境内生产的组件成本占比≥  /  3。  /  的  /  4在中国境内生产。  /  的  /  5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。  /  的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
 
公司（单位）名称（加盖CA电子公章）：         
日期：       年   月    日
         
 
_________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.《声明函》中标注“  /  ”的地方无需填写。

附件14
质疑函范本
一、质疑投标人基本信息
质疑投标人：
地址：                邮编：
联系人：              联系电话：
授权代表：
联系电话：
地址：邮编：
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：
质疑项目的编号：       包号：
采购人名称：
采购文件获取日期：
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：
事实依据：

法律依据：

质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：
签字（签章）：                   公章：                      
日期：
质疑函制作说明：
1.投标人提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑投标人若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑投标人签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑投标人若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑投标人为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑投标人为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
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