**启东市特殊教育学校视知觉中心教室采购项目**

**询价公告**

启东市特殊教育学校根据启东市政府采购管理的有关规定，就启东市特殊教育学校视知觉中心教室采购项目进行询价采购 (详细内容见采购需求一览表)。

**采购需求一览表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **货物名称** | **规格参数** | **数量/单位** |
| **一、视知觉测评及训练系统、配套设备** | | | |
| 1 | 眼动跟踪系统 | 功能：精准跟踪并记录眼睛在处理视觉目标时的运动轨迹、热点图，作为眼动评估和训练的依据。 采样速率 ≥132Hz 功耗≤2.2W 数据流和数据率注视延时≤25ms 尺寸≤285mm×15mm×8.2mm  单位重量≤93g | 1套 |
| 2 | 眼动测评系统 OMTS | 功能：用于全面检测眼球运动的基础能力，准确评估眼睛观看物品或学习时， 眼球能否正常的进行注视、跳视、追视与阅读，是一种直接评估眼动能力的方法，为教学干预提供科学依据。 | 1套 |
| 3 | 视知觉测试及教师授课计划系统 | 用于测试以下七个维度的视知觉，分别为：1.视觉辨识；2.视觉记忆；3.空间关系；4.顺序记忆；5.形象背景；6.视觉完型；7.形状恒常等视知觉进行精准测试。从而评估被试者在阅读、日常生活方面的视知觉问题。 1.训练系统根据学员在测评中的成绩，针对其薄弱环节，结合老师的经验和特别要求，自动生成周期≥3个月的训练计划。 2.训练课程优先弥补最薄弱的环节，兼顾其他能力，循序渐进，增加学员的信心。 3.训练课程分初级、中级、高级，分别对应学员在测评中展示出来的不同能力水平。 | 1套 |
| 4 | 眼动视知觉测评工作站（配套硬件） | 功能：经特别配置的触屏电脑，与“眼动测评”、TVPS-4、和“眼动视知觉云端训练系统”配套使用，用于眼动、视知觉测验和训练计划制定，须符合国产化信创要求。  CPU速度≥3.0GHz ； 分辨率≥1920×1080； 内存≥16GB； 硬盘≥512GB； 屏幕尺寸≥23.8英寸； 支持10点触控操作； 与相关测评和训练系统完美适配。 | 1套 |
| 5 | 眼动训练教具套装 | 1.电动训练仪：训练运动融像能力、双眼协调能力、追随训练、手眼协调等能力 2.电动训练球：1）用于建立双眼视、脱抑制，追随、手眼协调功能训练；2）增强视觉定位、眼球追随能力、视觉记忆等训练 支架尺寸≥1500×500×500mm， 电机：可调转速（15rmp~30rmp） ，训练球直径≥100 mm ，训练杆长度≥500 mm ，可调节高度：1~7米 ，配备遥控器，训练卡。 | 1套 |
| 6 | 配套训练教具套装（初级） | 与初级阶段的训练课程相对应的教具 数量：≥30件；材质安全环保、设计科学合理，有助于学生进行针对性训练。 | 1套 |
| 7 | 配套训练教具套装（中级） | 与中级阶段的训练课程相对应的教具 数量：≥30件；材质安全环保、设计科学合理，有助于学生进行针对性训练。 | 1套 |
| 8 | 配套训练教具套装（高级） | 与高级阶段的训练课程相对应的教具 数量：≥30件；材质安全环保、设计科学合理，有助于学生进行针对性训练。 | 1套 |
| **二、教室装修、布置** | | | |
| 9 | 教室装修（22.8m²） | 1.原地胶铲除及地胶重新铺设（22.8m²）：现场人工铲除原地面地胶、修复地面；重新铺设环保地胶，使用环保胶水固定；  2.更换窗户（6扇）：拆除原有窗户，重新安装铝合金/塑钢窗户；  3.更换防盗门（1扇）：拆除原有防盗门，重新安装防盗门，门锁；整体与学校现有环境贴切；  4.墙面美化（62m²）：现场人工拆除原有墙砖、铲除原有墙面油漆、拆除原有线路，修复墙面拆除痕迹；重新粉刷乳胶漆；  5.软包墙（6.5m²）：面离地60cm处铺设软包，安装防潮基层，铺设软包，整体厚度不小于4cm；  6.吊顶（22m²）：顶部拆除原有灯具，安装石膏板吊顶，重新安装吊顶；  7.窗帘修复：修复室内原脱落窗帘螺丝，重新安装膨胀、加固原有螺丝，重新安装窗帘；  8.线路改造：重新改造顶部、墙面线路，以暗线为主，以满足视知觉评估、康复使用需求；  以及完成上述内容的所有辅材、垃圾清运及施工所有一切不可预见的项目。  注：教室面积约为22.8m²。具体货物尺寸、材质、造型根据采购人要求定制。 | 1项 |
| 10 | 教室设施布置（22.8m²） | 1.磁吸白板（2块）：铺设磁吸白板，单面尺寸≥1000mm\*5700mm；  2.电脑桌（1张）：尺寸≥1200mm\*600mm，主体采用钢架结构，桌面采用实木面板；  3.椅子（2把）：搭配电脑桌使用，带升降功能，适用于不同年龄段孩子身高，满足视知觉评估使用；  4.教具柜（2个）：实木教具柜，尺寸≥1200mm\*800mm。 | 1项 |
| **注：1、成交供应商须在成交结果公示发出后三个工作日内，对所投货物“眼动跟踪系统、眼动测评系统、视知觉测试及教师授课计划系统”功能进行逐项演示（功能演示须以软件正式平台或演示平台进行实操动态演示，不接受PPT或者网页截图的形式进行静态演示），如发现有功能不满足询价文件要求的，采购单位将取消其成交资格，该单位今后将记入采购单位黑名单。**  2、上述采购要求为最低要求，不得负偏离，否则视为无效报价。 | | | |

**说明：**

一、本项目的总价最高限价为人民币**贰拾捌万壹仟壹佰元整（￥：281100.00元）**，总报价超过最高限价的为无效报价。

**二、供应商资格要求**：

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

2.投标供应商应有能力提供本项目中所采购的货物及服务，提供有效的营业执照；

3.本次招标不接受联合体投标。

**三、报价注意事项：**

1、报价供应商应按照本询价公告的要求编制报价文件，报价文件应对本项目提出的要求和条件作出实质性响应。否则，均被视为无效报价文件。本项目采用全费用综合单价报价方式，报价包含货物制造、相关附件辅材、货物运输、装卸、上楼、搬运、安装调试、使用培训、运输保险、验收、检测、税金、售后质保及供应商认为需要的其他所有费用。在安装、验收过程中，如发现有漏项、缺件，成交供应商应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在供应商的投标报价之中，且并不因此而影响交付采购人使用的时间。询价公告中所有内容涉及的费用，按常规应当包括的其它费用，投标时一次包定,不再另行追加。

2、无论本文件是否以文字形式规定，报价供应商应具备足够的专业知识和能力判定本项目所需的一切材料、服务、检测等各种未预见费用，采购方不接受任何可选择的报价，成交供应商也不得在供货期间提出任何增加费用的要求，更不得降低货物质量。请各供应商在报价时请充分考虑各种因素。投标人应详细阅读询价公告的全部内容，投标人对询价公告有疑问或异议的，请根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部94号令）相关规定，请在递交报价文件2日前以书面形式（加盖单位公章）递交至采购单位。

有关技术及需求问题，请与采购单位联系

采购单位：启东市特殊教育学校

联系人：黄菊

联系电话：0513-83216687

**3、报价文件构成**

（1）报价供应商符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的声明函（按照附件一格式填写）

（2）报价承诺书（按照附件二格式填写）；

（3）法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件（按照附件三格式填写）（加盖报价单位公章）；

（4）法定代表人授权委托书、被授权人身份证复印件（按照附件四格式填写，法定代表人参加的，无需提供）（加盖报价单位公章）；

（5）投标供应商合法有效的营业执照复印件（加盖报价单位公章）；

（6）质保承诺书（按照附件七格式填写）；

（7）商务部分正负偏离表、技术部分正负偏离表（按照附件五、六格式填写）；

**填制正负偏离表，完全响应的，请以空白表列示。不完全响应的，必须在偏离表中列示；列示不全的，视同故意隐瞒。**

（8）报价表：必须按提供的样表格式填写（按照附件八格式填写）；

（**报价文件正、副本各一份，报价文件中必须包含上述要求提供的所有材料，所有复印件必须加盖单位公章，否则以未实质性响应询价文件处理。报价文件装订成册并密封，密封袋上标明：项目名称、报价单位名称，并在封口处加盖单位公章，否则视为无效报价）。**

1. **报价文件递交及开标时间**

**（1）本项目实行不见面开标，报价文件递交形式：送或邮寄（不接受到付）至指定地点。未在规定时间内送达的报价文件将不予受理，后果由各潜在供应商自行承担。**

（2）报价文件递交截止时间：**2025年08月26日上午9时00分前（以送达签收时间为准）**，递交地址：**启东市特殊教育学校（江苏省南通市启东市汇龙镇民乐中路708号）**，接收联系人：**黄菊**，联系电话：**15262801128**

（3）开标时间：**2025年08月26日上午9时00分，**开标地点：**启东市特殊教育学校三楼会议室**。

**5、报价保证金**

本项目无需缴纳报价保证金。

**四、采购标的服务标准、期限及其他要求：**

1.质量要求：供应商必须保证提供的货物应当是原装、原封、原标记完好无异状的现物，且必须符合我国有关的国家质量标准。若无国家质量标准，则必须符合产品的制造商所执行的生产标准（产品说明书规定标准），随机资料必须齐全。

2.质保要求：经用户验收合格当天起，提供的所有货物整体提供不少于**3年**的全免费上门质保维护(含配件及人工)及售后服务。质保期内成交供应商应免费维修，质保期外的维修收费按国家和成交供应商的相关规定办理。

3.售后服务要求：质保期内，成交供应商应免费维修。货物在质保期内出现故障时，成交供应商在接到用户单位电话通知后，4 小时响应，24小时之内上门服务，并在48小时内负责修复。如需更换货物或送修，必须在48小时内提供备用货物，并在5个工作日内负责维修完毕。如成交供应商在接到采购单位通知后 4 小时内未实质性响应，采购单位可另行委托他人修理，所需费用在服务费内予以扣除。质保期内，同一商品、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用，成交供应商应无条件给予全套更新或退货。

所有报价货物保修期及范围均按供应商承诺执行（供应商承诺的质保期及范围不得低于询价文件要求的质保期及范围）。

4.供货周期：签订合同后**30日历天**内完成所有设备供货、安装，调试，并经采购单位验收合格，否则视作项目验收不合格，终止合同，扣除项目履约保证金。如因成交供应商原因延期完成项目的，除扣除全部履约保证金外，每推迟一天加罚1000元，推迟7天（含7天）以上的每推迟一天加罚500元。

5.交货地点：成交供应商应按照采购人的要求，在指定的位置交货、安装牢固，确保正常使用。

6.履约保证金：被确定成交的供应商，必须在签订合同前向采购单位交纳履约保证金（汇入采购单位指定的财政专户），履约保证金金额为成交金额的10％（转账、支票、汇票或者保函），成交供应商全部履约合同义务，经采购单位验收合格无质量、进度等问题的，采购人在验收合格后一次性退还履约保证金。

**7、约定事项：**

（1）在成交供应商供货安装完毕后，采购人将组织验收小组根据询价公告和成交供应商投标响应文件对成交供应商所供货物进行验收。如验收时发现有参数偏离且未在投标响应文件中说明的，视为验收不合格。

（2）本项目货物供货安装及后续服务所涉及的成交供应商安全均由成交供应商负责。

（3）如有需要，采购单位可邀请相关质量监督部门对成交供应商所供货物进行检测，若检测结果为货物质量合格且非假冒产品，检测所产生的一切费用由采购单位承担，因检测导致货物损坏的，成交供应商应免费补足，确保采购单位能够正常使用；若检测发现所供货物质量不合格或被鉴定为假冒产品，相关检测费用则由成交供应商承担，该部分货物将依法直接没收，同时双方合同解除、履约保证金不予退还，并将相关情况报至有关部门处理。

（4）成交供应商须根据采购人指定地点安装调试到位，并提供产品相关服务，不限于以下内容：

①培训支持：提供全面的设备使用培训和视知觉康复训练方法培训，确保学校教师和康复师熟练掌握各项设备操作和训练技能。

②技术支持：建立7×24小时技术响应机制，及时解决设备和系统运行过程中出现的问题，保障教学和训练的正常进行。

③持续更新：定期更新视知觉测试及训练课程内容，根据特殊教育发展趋势和学校反馈，优化系统功能和训练方案。

（5）项目初验收合格后，中标单位必须根据采购单位的要求，将项目所有中标信息等录入“启东教育体育局资产管理与危化品监管平台”（以下简称“资产平台”）中，以及满足“资产平台”系统需要的其他一切相关工作，否则视为项目整体验收不合格。

**五、合同的签订及注意事项：**

1.成交结果将在“启东市教育体育网”予以公布，公示期为一个工作日，公示期内对成交结果没有异议的，将确定成交候选人为成交供应商。成交供应商须在公示期满后15日内与采购单位签订合同。

2.成交供应商因自身原因不能订立政府采购合同的，采购单位将取消其成交资格，该单位今后将记入采购单位黑名单。

3.成交供应商因自身原因不能履行政府采购合同的，采购单位将取消其成交资格，履约保证金不予退还，该单位今后将记入采购单位黑名单。

**六、成交原则：符合采购需求且总报价最低者成交。如遇同等质量、服务前提下最低总报价相同则采用抽签方式确定成交单位。**

若成交供应商毁标或在中标结果公示期间被查证确实存在影响中标结果的违法违规行为等情形，不符合中标条件的，采购人依法重新招标。

**七、付款方式：凭启东市市场监督管理局出具合格的检测报告（如有），经验收合格后，付合同价的90%，余款在服务期满且无质量问题后一次性付清（不计利息）。**

启东市特殊教育学校

    二0二五年八月二十日

**附件一：**

**报价供应商符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的声明函**

我单位参加启东市特殊教育学校视知觉中心教室采购项目（项目名称）报价活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人名称（公章）：

日期： 年 月 日

**附件二:**

**报 价 承 诺 书**

启东市特殊教育学校：

我们已收到你们关于项目名称为启东市特殊教育学校视知觉中心教室采购项目的询价文件，经仔细阅读研究，我们决定参加报价，并作如下承诺：

1.愿意按照询价文件的一切要求，参与报价。

2.我方的报价文件自开标后60天内有效。

3.如果我方的报价文件被接受，我们将严格履行询价文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行义务。

4.我方愿意提供在询价文件中要求的所有资料。提交的报价文件包括资格审查材料均真实可信。证件及有关附件是真实的，绝无提供虚假材料行为。

5.如被确定为成交供应商，我方将按照询价文件规定并在成交通知书规定的时限内与采购单位签订合同。

6.如被确定为成交供应商，愿意在签订合同前向采购人交纳履约保证金，如无法通过验收，采购人可对履约保证金作不予退还处理并报相关部门予以处罚；如逾期完成合同任务，采购人可按询价文件予以处理。

7、如被确定为成交供应商，我方将按照询价文件规定以及报价文件中承诺的相关事项向采购人提供完整相关证明材料或配合采购人做好相关工作。

若我单位未能兑现以上承诺，愿意放弃本项目中标资格，愿意被采购人列入黑名单，愿意接受采购人和监管部门的其它处罚，并愿意承担因违反上述承诺内容所引发的一切责任与后果。

8.有关投标事项的函电，请按下列方式联系：

单位：     邮编：     电话：

传真：      联系人：   地址：

投标单位（盖章）：

法定代表人或

受托代理人（签字或盖章）：

                      年  月  日

**附件三：**

**法定代表人身份证明**

先生/女士，身份证号码： ，

现任我单位 职务，为法定代表人，特此证明。

单位名称(盖公章)：

日 期： 年 月 日

**附 法定代表人身份证正反面复印件加盖单位公章**

**附件四：**

**法 定 代 表 人 授 权 委 托 书（如有）**

**启东市特殊教育学校**：

（单位名称） 系中华人民共和国合法企业（单位），法定地址： 特授权 代表我公司全权办理针对**启东市特殊教育学校视知觉中心教室采购项目**的投标，并签署全部有关文件、协议及合同。

我公司对被授权人签名的所有文件负全部责任。

被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效，本授权书的有效期自招标开始至合同履行完毕止。

被授权人无权转委托。

被授权人（签字或盖章）： 性别： 年龄： 职务：

身份证号码：

通讯地址：

联系电话：

法定代表人（签字或盖章）：

投标人（盖章）：

年 月 日

**附 授权委托人（即代理人）身份证正反面复印件加盖单位公章**

**附件五：**

**商务部分正负偏离表**

（由响应供应商据实填写，表格不够自行添加）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物或服务名称 | 采购文件要求的商务条款 | 响应文件响应情况 | 偏离说明 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

**注：**

1.如响应供应商提交的响应文件与询价文件商务部分的要求有偏离的，应逐条填列在偏离表中。未填写的内容视为完全响应本采购文件要求。

2.“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“负偏离”、“无偏离”进行填写。正偏离的确认和负偏离的是否响应采购文件，由询价小组认定。

3.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

响应供应商全称（盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：年月日

**附件六：**

**技术部分正负偏离表**

（由响应供应商据实填写，表格不够自行添加）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物或服务名称 | 采购文件要求的技术要求 | 响应文件响应情况 | 偏离说明 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

**注：**

1.如响应供应商提交的响应文件与询价文件技术部分的要求有偏离的，应逐条填列在偏离表中。未填写的内容视为完全响应本采购文件要求。

2.“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“负偏离”、“无偏离”进行填写。正偏离的确认和负偏离的是否响应采购文件，由询价小组认定。

3.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

响应供应商全称（盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：年月日

**附件七：**

**质 保 承 诺 书**

启东市特殊教育学校：

（报价单位全称）授权（姓  名）（职  务）为全权代表，参加**启东市特殊教育学校视知觉中心教室采购项目**询价的有关活动，并宣布同意如下：

1．我方保证提供的货物的完全符合本询价公告的要求，如有负偏离视为验收不合格，我方承担所有损失。

2.我方承诺对本项目我方提供的所有货物整体提供 的全免费上门质保维护(含配件及人工)及售后服务。

3.质保期内，同一商品、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用，我方将无条件给予全套更新或退货。

4．在免费质保期内，我方免费维修。货物在质保期内出现故障时，我方在接到用户单位电话通知后，4 小时响应，24小时之内上门服务，并在48小时内负责修复。如需更换货物或送修，必须在48小时内提供备用货物，并在5个工作日内负责维修完毕。如我方在接到采购单位通知后 4 小时内未实质性响应，采购单位可另行委托他人修理，所需费用在服务费内予以扣除。

5.在交货时我方将提供产品的合格证和产品说明书。

6．与本项目有关的一切往来通讯请寄：

地址：　　　　　　　　　　　　　邮编：

电话：　　　　　　　　　　　　　传真：

报价单位代表姓名：　　　　　　　职务：

报价单位名称（加盖单位公章）：

法定代表或委托代理人（签字或盖章）：

日期：   年  月 日

**附件八 ：**

**启东市特殊教育学校视知觉中心教室采购项目**

**报 价 表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **货物名称** | **规格参数** | **报价**  **品牌** | **单位** | **数量** | **单价（元）** | **合价**  **（元）** | **备注** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 金额合计人民币：（大写） （小写） 元。 | | | | | | | | |

**（此报价为本项目的最终报价，最终报价包含本项目所有费用）**

**注： 1.本项目一次性报价，响应供应商必须详细报出采购清单中各个子项的名称、品牌、技术参数、数量、单价、合价等。请各供应商务必按照以上要求填报，否则作为无效响应处理。**

**2.各响应供应商响应文件中的响应总报价高于本项目最高限价的为无效报价，作无效响应处理。**

本报价表须机打并加盖报价单位公章，手填无效。

报价单位名称（加盖单位公章）：

法定代表或委托代理人（签字或盖章）：

联系电话：

时   间：