启东中学教学办公设备采购项目市场询价公告
启东中学教学办公设备采购项目即将实施，现就该项目进行市场询价调研。
1、 采购需求：
	序号
	设备名称
	单位
	数量
	技术参数

	1
	台式电脑
	台
	20
	1、处理器：安全可靠等级≥I级及以上；支持C86指令集，物理核心数≥8核，主频≥3.0GHz，三级缓存≥16MB，TDP功耗≤90W，支持内存频率≥3200MHz
2、内存：配置16GB DDR4 UDIMM内存，配置≥4个内存插槽
3、显卡：标配2G独立显卡，支持VGA+HDMI视频输出显示
4、硬盘：≥256G M.2接口NVME协议SSD+1T机械硬盘； 
▲5、电源：电源功率≤200W，电源通过80PLUS认证（签订合同后提供认证扫描件并加盖投标人公章） 
6、网络：1个RJ45 10/100/1000自适应以太网口； 
7、扩展槽：≥1 x PCIe x16槽，≥1 x PCIe x8槽，≥1x PCIe x1槽；
8、接口：≥8个USB 3.0接口；≥5个音频接口（其中前置包含1个耳机麦克风二合一接口）
▲9、机箱：机箱≥13L，支持全高全长扩展卡，支持侧板挂环锁、Kensington锁。机箱配置防尘网，可有效阻隔灰尘（签订合同后提供产品检测证书及检测报告扫描件并加盖投标人公章）
10、易用性：产品可使用USB键盘组合键开机，产品接口有功能标识。
11、操作系统:支持银河麒麟或统信桌面操作系统
12、显示器：配置≥23.8寸LED显示器，与主机同品牌，分辨率≥1920*1080，刷新频率≥100Hz，对比度≥1000:1，视频接口VGA+HDMI；
▲13、电脑整机IC器件国产化率≥99%（签订合同后提供产品检验证书扫描件并加盖投标人公章）
★14、证书：投标时提供产品3C证书、节能证书、环境标志认证证书
★15、售后服务：提供3年免费上门质保服务，提供设备闪修服务：当日下午4点前报修，下一自然日24点前修复，若没有完成修复，则为客户免费赠送延迟日数对应的月度延保服务（投标时提供服务承诺函并加盖投标人公章）
16、其他要求：需与投标笔记本电脑同一品牌，便于日常管理维护。

	2
	高档复印机（黑白）
	台
	1
	1、复印打印速度：36张／分钟   扫描速度彩色/黑白：70/分钟
2、扫描分辨率：600×600dpi   打印分辨率：1200×1200dpi
3、连续复印张数：1-9999页
4、原稿最大尺寸：A3  缩放比例25%-400%
（以0.1%为增量），支持SRA3尺寸（320mm*450mm）
5、灰度级：256级  7寸彩色可翻转触摸屏
6、内存：6G  128G硬盘
7、供纸容量：标配纸盒：500页（2个），多功能手送纸盘：150页
8、网络功能：支持网络打印 无线  U盘打印 标配双面器  双面器输稿器
9、打印语言：PCL5e/c, PCL6, 仿真PostScript3
10、支持OFD扫描  
11、支持不开合输稿器，通过稿台连续复印发票及各类A4内原稿
12、支持一键证件复印安全水印功能
13、质保三年

	3
	高档复印机（彩色）
	台
	1
	1、复印打印黑彩同速：28张／分钟 扫描（黑白/彩）70页/分
2、复印分辨率：600×600dpi  打印分辨率：1200×1200dpi
3、原稿最大尺寸：A3  缩放比例25%-400%,（以0.1%为增量），支持SRA3尺寸（320mm*450mm）
4、灰度级：256级 
5、内存：标配6G内存 128G硬盘  7寸彩色可翻转触摸屏、红头专色
6、连续复印张数：1-9999页
7、供纸容量：标配纸盒：500页（2个），多功能手送纸盘：150页，
8、网络功能：支持网络打印 无线  U盘打印  标配双面器  双面输稿器
9、打印语言：PCL5e/c, PCL6, 仿真PostScript3 
10、支持OFD扫描
11、支持不开合输稿器，通过稿台连续复印发票及各类A4内原稿
12、支持一键证件复印安全水印功能
13、质保三年

	4
	多功能一体机（打印、复印、扫描）
	台
	20
	1、黑白激光一体机（打印/复印/扫描三合一） 
2、双面打印：内置自动双面单元
3、打印速度：单面33页/分钟，双面16页/分钟 
4、月最大打印负荷：30000 页
5、进纸容量：主纸盒 250 页；
6、质保三年

	5
	B4速印复印机
	台
	5
	1. 工作方式：高速数字制版／全自动模式印刷                  
2. 原稿类型：书刊/单页                                      
3. 最大原稿尺寸：≥297mm×432mm                          
4. 最大扫描面积：≥297mm×432mm                                                                                                    
5. 最大印刷区域：≥251mm×357mm                                                         
6. 印刷分辨率：≥300dpi×600 dpi                         
7.制版时间：≤14秒（快速模式）                                            
8.进纸容量：≥1600张（64g/㎡）                                               
9. 印刷纸张重量：46g/㎡--157g/㎡                                        
10. 最快印刷速度：≥130张/分钟                                                  
11. 印刷缩放功能可实现三级放大和四级缩小                                      
12. 印刷位置调整：水平：≥±15mm    垂直：≥±10mm                                                                                                                                                                                 13. 其他功能：铅笔模式、试印、印刷位置调整、编程印刷，电脑连接印刷、节能模式                                                                    14. 供墨方式：≥1000ml                                
15. 废版盒容量：≥100版                                             
16.净重量：≥80KG                                                  
▲17. 系统适配（麒麟系统）：可适配麒麟桌面操作系统V10（飞腾版、鲲鹏版、龙芯版、兆芯版、AMD64版、海思麒麟版）（签订合同后提供对应适配认证证书证明并加盖投标人公章）
▲18. 系统适配（统信系统）：可适配统信桌面操作系统V20（鲲鹏920、飞腾FT2000/腾锐D2000、龙芯3A3000/3A4000/3A5000、海光3000系列、兆芯开先KX-6000系列、麒麟9006C/990/CVE300）（签订合同后提供对应适配认证证书证明并加盖投标人公章）  
★19.系统功能：为减小纸张浪费，采用智能系统能够检测耗材剩余量，提醒更换， 为方便装载版纸，采用版纸单元前置。（投标时需提供此项彩页截图）
20.整机保修：三年限150万张；整机寿命：1000万张。

	6
	笔记本电脑
	台
	4
	1. 核心硬件
处理器：采用国产 C86 架构处理器，核心数≥8 核，最高主频≥2.8GHz，
二级缓存≥8MB。
内存：内存容量≥16GB DDR4，内存插槽数量≥2 个。
硬盘：硬盘容量≥512GB M.2 NVMe SSD 硬盘。
显卡：集成显卡。
2. 接口与外设
接口：USB Type-A 接口≥2 个，USB Type-C 接口≥3 个，标准 RJ45 接口≥1 个。
屏幕：屏幕尺寸≥14 寸，分辨率≥1920*1200。
摄像头：≥720P 分辨率，支持物理关闭摄像头。
网络：支持 WiFi 6 并向下兼容，支持 BT 5.0。
3. 电源与外观
电源：电池容量≥70WH，适配器功率≥65W。
外观：机身厚度≤18mm，机器重量≤1.5kg。
4. 软件与安全
▲功能性：笔记本产品标配智能语音降噪软件，支持单人模式(定向拾音)，具备低、中、高等级的降噪效果，支持全向和多人模式(360环绕)的低、中、高等级降噪效果（签订合同后提供CNAS(中国合格评定国家认可委员会)出具的认证证书和检测报告证明并加盖投标人公章）
数据安全：支持基于BIOS级的一键备份和恢复的功能，当硬盘分区遭到破坏，导致系统无法启动情况下，可在不连接网络及外部存储情况下，使用基于安全区特性的备份恢复系统将主机恢复到可用状态。BIOS级USB屏蔽：USB接口支持BIOS内开启关闭；及针对存储设备切换禁止访问模式/只读模式。
5. 质控与服务
▲（1）静音舒适性：考虑工作环境的静音舒适，要求设备的空闲状态声压级≤13.91 dB，工作状态声压级≤19.19dB（签订合同后提供证书证明文件并加盖投标人公章）；
▲（2）环境适应性：考虑使用环境差异，要求设备通过温度0~40℃/低气压61.6kPa（4000m）的环境适应性认证，（签订合同后提供证书证明文件并加盖投标人公章）；
▲（3）电磁兼容性：考虑设备工作稳定：要求设备通过浪涌（冲击）抗扰度的适应性认证，（签订合同后提供证书证明文件并加盖投标人公章）；
▲服务：原厂三年质保，提供 7*24h 远程服务支持，产品生命周期结束后提供上门回收、数据销毁、环保拆解服务，签订合同后需出具《资产环保处置证明》并加盖投标人公章。
6. 其他要求
需与投标台式机同一品牌，便于日常管理维护。


备注：本项目核心产品为多功能一体机（打印、复印、扫描）。


二、报价供应商的要求：
报价供应商具有有效的营业执照。
三、约定事项
1、参与报价的单位需将营业执照复印件和市场询价报价表于2026年8月18 日17:00前，送或寄（以邮戳为准）江苏省启东中学新校区（启东市惠阳南路‌）总务处，联系人：陆主任，联系电话：13912888650。电子版资料同步发送电子邮件至邮箱：ntxbgc@163.com。
2、项目要求整体质保三年，本项目所有货物必须提供三年上门服务及全免费质保等售后服务。（原厂质保期高于供应商承诺质保期的，按原厂质保期计算。自验收合格报告签字确认日起，开始进入质保期）
3、拟定支付方式及期限：凭启东市市场监督管理局出具合格的检测报告（如有），经验收合格后付至合同价的90%；于服务期满（从验收合格之日算起），经采购单位认可后一次性付清余款。
4、履约保证金为合同价的10%，提交形式：保函或数字人民币或转账等。
5、报价费用说明：报价应包括货物设计、全部货物及辅材的提供、包装费、仓储费、运杂费（运抵现场）、装卸费、运输保险费、安装费、上楼费、调试费、检测费、调试及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件费、专用工具费、制造及安装过程中的检测费、利润、税金、技术服务指导、咨询费用、售后服务与维保等一切费用，同时供应商所报的综合单价在合同实施期间不因市场变化因素而变动。
6、所有报价单均需加盖报价单位公章。
7、其他：（1）请报价单位认真核算、如实报价，如发现虚假报价的，报上级有关部门处理；（2）本次报价仅作为市场调研用，因此价格仅供参考；（3）本次调研询价不接收质疑函，只接收对本项目的建议等。

江苏省启东中学
2026年 8 月12日　　
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	合计（人民币大写）：
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